Széchenyi István Egyetem

Gépészmérnöki, Informatikai és

Villamosmérnöki Kar

**SZAKDOLGOZAT**

**Rábai Balázs**

**Villamosmérnök BSc.**

2024

A képen szöveg, Betűtípus, képernyőkép, Grafika látható

Automatikusan generált leírás

**Szakdolgozat**

**Okostermosztát rendszer tervezése és kivitelezése a felhasználói kényelem és energiahatékonyság javítására**

**Rábai Balázs**

**Villamosmérnöki BSc szak**

**Automatizálási szakirány**

**2024**

**Feladat-kiíró lap szakdolgozathoz**

**Nyilatkozat**

Alulírott, Rábai Balázs (BK2W0W), Villamosmérnök, BSc. szakos hallgató kijelentem, hogy az *Okostermosztát rendszer tervezése és kivitelezése a felhasználói kényelem és energiahatékonyság javítására* című szakdolgozat feladat kidolgozása a saját munkám, abban csak a megjelölt forrásokat, és a megjelölt mértékben használtam fel, az idézés szabályainak megfelelően, a hivatkozások pontos megjelölésével.

A képen sor, Betűtípus, vonalrajz látható

Automatikusan generált leírásEredményeim saját munkán, számításokon, kutatáson, valós méréseken alapulnak, és a legjobb tudásom szerint hitelesek.

Győr, 2024.11.29.

**Kivonat**

Okostermosztát rendszer tervezése és kivitelezése a felhasználói kényelem és energiahatékonyság javítására

**Abstract**

Developing and implementation of a smart thermostat system to improve user comfort and energy efficiency

# Tartalomjegyzék

[1. Bevezetés 1](#_Toc182856609)

[1.1. Lakossági felhasználás 1](#_Toc182856610)

[1.2. Ipari felhasználás 2](#_Toc182856611)

[1.3. Probléma leírása 3](#_Toc182856612)

[1.4. Innovatív megoldási javaslat 4](#_Toc182856613)

[2. Hardver Elemek 6](#_Toc182856614)

[2.1. espTouch 6](#_Toc182856615)

[2.1.1. ESP WIFI modul 6](#_Toc182856616)

[2.1.2. Rezisztívinterfész 7](#_Toc182856617)

[2.1.3. SPI busz fizikai felépítése 9](#_Toc182856618)

[2.1.4. Hő- és páratartalom- kombinált érzékelő modul 10](#_Toc182856619)

[2.1.5. One-Wire busz 11](#_Toc182856620)

[2.2. espCarryable 13](#_Toc182856621)

[2.2.1. OLED kijelző 13](#_Toc182856622)

[2.2.2. I2C busz architektúrája 15](#_Toc182856623)

[2.2.3. További perifériák 15](#_Toc182856624)

[2.3. Controller for heating systems 16](#_Toc182856625)

[2.3.1. RS-485 hálózat 17](#_Toc182856626)

[2.3.2. Relés modulok 20](#_Toc182856627)

[3. Kommunikációs szoftver elemek 23](#_Toc182856628)

[3.1. Eszköz belső protokolljai 23](#_Toc182856629)

[3.1.1. I2C protokoll 23](#_Toc182856630)

[3.1.2. SPI protokoll 24](#_Toc182856631)

[3.2. Eszközök közti protokollok 25](#_Toc182856632)

[3.2.1. Modbus protokoll 25](#_Toc182856633)

[3.2.2. WIFI kommunikáció 27](#_Toc182856634)

[4. Perifériák tervezése 31](#_Toc182856635)

[4.1 Rendszer terv készítése 31](#_Toc182856636)

[4.1.1 Rendszer követelmények 31](#_Toc182856637)

[4.1.2 Eszköz követelmények 32](#_Toc182856638)

[4.2. Hálózati modulok főszekvenciájának tervezése 33](#_Toc182856639)

[4.2.1. Inicializáló feladat (*Init* *task)* 34](#_Toc182856640)

[4.2.2. Fő feladat(*main task*) 34](#_Toc182856641)

[4.2.3. Kommunikációért felelős feladat (*wifi task*) 35](#_Toc182856642)

[4.2.4. Eszköz beállításáért felelős feladat (*Serial task*) 36](#_Toc182856643)

[4.3. espTouch periféria felhasználói interakcióinak tervezése 37](#_Toc182856644)

[4.3.1. Beavatkozószerv funkcióinak megtervezése 38](#_Toc182856645)

[4.3.2. A *Programs* aloldal 39](#_Toc182856646)

[4.3.3. Az Options gomb következménye 40](#_Toc182856647)

[4.3.4. *serial task* felhasználói oldalának tervezése 41](#_Toc182856648)

[4.4. espCarryable felhasználói interakcióinak tervezése 42](#_Toc182856649)

[4.4.1. espCarryable fizikai kialakítása 42](#_Toc182856650)

[5. Modulok szoftveres implementációja 44](#_Toc182856651)

[5.1. Adatbázisok felépítése 45](#_Toc182856652)

[5.1.1. Az *espTouch* adatbázisa 45](#_Toc182856653)

[5.1.2. Az *espCarryable* adatbázisa 48](#_Toc182856654)

[5.1.3. EEPROM szerepe az adatbázis felépítésében 49](#_Toc182856655)

[5.2. espTouch részletes implementációja 51](#_Toc182856656)

[5.2.1. Inicializáló feladat (*Init task*) bemutatása 51](#_Toc182856657)

[5.2.2. Eszköz konfigurálásának implementálása (*serial task*) 51](#_Toc182856658)

[5.2.3. Adatbázis, és GUI összehangolása (*main task*) 51](#_Toc182856659)

[5.2.4. Kliensek kezelése (*wifi task*) 52](#_Toc182856660)

[5.2.5. Egyéb feladatok megvalósítása 52](#_Toc182856661)

[5.3. espCarryable szoftveres implementációja 52](#_Toc182856662)

[5.3.1. Fő feladat részletes ismertetése (*main task*) 52](#_Toc182856663)

[5.3.2. Kommunikáció a szerverrel, azaz *espTouch*-csal 52](#_Toc182856664)

[6. Összefoglaló 52](#_Toc182856665)

[Irodalomjegyzék](#_Toc182856666)

[Ábrajegyzék](#_Toc182856667)

[Mellékletek](#_Toc182856668)

# 1. Bevezetés

## 1.1. Lakossági felhasználás

A modern, digitális fali termosztátok számos előnyt kínálnak a lakossági és kereskedelmi felhasználóknak. Először is, ezek az eszközök jelentős mértékben hozzájárulnak a kényelem növeléséhez azáltal, hogy lehetővé teszik az épületek hőmérsékletének pontos szabályozását. Az optimális hőmérséklet fenntartása nemcsak az általános komfortérzetet javítja, hanem fontos szerepet játszik az egészség megőrzésében is.

Egy másik jelentős előny az energiahatékonyság. A digitális termosztátok lehetővé teszik a fűtési és hűtési rendszerek pontos időzítését, vezérlését, és csökkentheti az energiafogyasztást. Ez nemcsak a rezsiköltségek mérsékléséhez járul hozzá, hanem a környezeti terhelést is csökkenti azáltal, hogy kevesebb energiát használnak fel. Így csökken a szén-dioxid-kibocsátás is.

Az ilyen eszközök programozhatósága további előnyt jelent. A felhasználók előre beállíthatják a kívánt hőmérsékletet a különböző napszakokra, például alváshoz, munkába induláshoz vagy hazatéréshez. Ez nemcsak kényelmes, hanem lehetőséget ad arra is, hogy energiafogyasztásukat optimalizálják. Csak akkor fűtenek vagy hűtenek, amikor arra ténylegesen szükség van.

Mindazonáltal a digitális fali termosztátok használata bizonyos kihívásokat is jelenthet. Sok modern modell számos fejlett funkcióval rendelkezik, amelyek használata a technikailag kevésbé jártas felhasználók számára bonyolult lehet. A megfelelő beállítások elvégzése gyakran alapos tanulmányozást igényel, vagy szakember segítségét teszi szükségessé.

Ezen kívül, a digitális fali termosztátok elhelyezése is kritikus fontosságú. Az eszközöknek olyan helyiségekben kell lenniük, ahol a vezérelt fűtéskör működik, hogy pontosan mérhessék a hőmérsékletet, és hatékonyan szabályozhassák azt. Az ideális elhelyezés hiánya csökkentheti a rendszer hatékonyságát, és pontosságát.

Összefoglalva, a digitális fali termosztátok számos előnnyel rendelkeznek, amelyek javítják a kényelmet, növelik az energiahatékonyságot, és csökkentik a környezeti terhelést. Ugyanakkor a felhasználók számára fontos, hogy megfelelően megismerjék ezeknek az eszközöknek a használatát, beállítását, hogy maximálisan kihasználhassák azok előnyeit, miközben minimalizálják a használatukkal járó kihívásokat.

## 1.2. Ipari felhasználás

A termosztátokat széles körben alkalmazzák az ipar különböző területein, ahol a hőmérséklet precíz szabályozása elengedhetetlen. Ilyen területek például a gyártási folyamatok, ahol a termékek minőségének biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy a hőmérséklet egy meghatározott szinten maradjon. A megfelelő hőmérsékleti körülmények fenntartása nemcsak a gyártás során, hanem a termékek tárolása alatt is kiemelten fontos.

Az ipari berendezések és gépek hőmérsékletének ellenőrzése szintén kritikus jelentőségű. Ezek az eszközök csak egy adott hőmérsékleti tartományban működnek optimálisan, és ezen tartomány túllépése jelentős károkat okozhat. A hőmérséklet megfelelő szabályozása és karbantartása hozzájárul a gépek élettartamának meghosszabbításához. Így jelentős költségmegtakarítást eredményezhet a vállalat számára.

A gyárakban nemcsak a gyártósorok és gépek hőmérsékletének szabályozása fontos, hanem az irodaépületekben dolgozó munkavállalók komfortérzetének biztosítása is. Az ipari környezetben gyakran központi fűtési rendszereket alkalmaznak, amelyeket automatizált rendszerek irányítanak, így a falra szerelt termosztátok használata nem szükséges. Az ilyen rendszerek lehetővé teszik az épület egészének hőmérsékleti szabályozását anélkül, hogy a munkavállalóknak manuálisan kellene beállítaniuk a hőmérsékletet.

Az ipari hőmérséklet-figyelés teljesen automatizált, és előre megtervezett rendszereken alapul. Ezek a rendszerek folyamatosan monitorozzák és szabályozzák a hőmérsékletet, biztosítva a megfelelő körülményeket a gyártási folyamatok, és a munkavállalók számára egyaránt. A fejlett automatizáció révén nincs szükség falra szerelt termosztátokra, mivel a központi rendszerek biztosítják a hőmérséklet állandó és precíz szabályozását.

Összességében a termosztátok, és hőmérséklet-szabályozó rendszerek kulcsfontosságú szerepet játszanak az iparban, hozzájárulva a gyártási folyamatok hatékonyságához, a gépek élettartamának meghosszabbításához, valamint a munkavállalók kényelméhez és biztonságához. Az automatizált hőmérséklet-szabályozás révén az ipari vállalatok jelentős költségmegtakarítást érhetnek el, miközben fenntartják a magas szintű működési hatékonyságot.

## 1.3. Probléma leírása

Az otthonokban, (és az iparban) alkalmazható termosztátok döntő többségben egy adott fűtéskört tud kapcsolni, és nem rendelkezik olyan okos funkciókkal, amelyek segítenék a fejlesztési lehetőségeket.

Általában program beállíthatósága bonyolult, illetve az egyes paraméterek akár több gomb kombináción keresztül érhetőek el, kezdetleges karakteres kijelzővel rendelkeznek, amelyek nehezen olvashatóak, emiatt működésük nehezen érthető, beállításuk nehézkes. Ezzel szemben egy érintő kijelzős egység magában hordozza a lehetőséget arra, hogy a fejlesztők által implementált interaktív elemeket a felhasználó a rendszer egyes paramétereit nagyon könnyen változtathassa meg.

A nem innovált termosztátok hátrány az is, hogy egy fűtéskörre a lakótérben egy termosztátot építenek ki, ami általában a teljes ház hőmérsékletéért felel. A fixen telepített eszközök magukban hordozzák azt a hátrányt, hogy fűtés korszerűsítés esetén komoly kompromisszum megkötésére kényszerülünk.

A fentiek tekintetében, ezen hibák kiküszöbölésére szeretnék egy megoldási javaslatot tenni, hogy hogyan lehetne egy innovatív és univerzális rendszert létrehozni.

## 1.4. Innovatív megoldási javaslat

A termosztátok kulcsfontosságú szerepet töltenek be az otthonok és munkahelyek kényelmének, energiahatékonyságának és költséghatékonyságának biztosításában. A felhasználók olyan termosztátokat keresnek, amelyek könnyen kezelhetők, megbízhatók és programozhatók, hogy pontosan szabályozhassák a hőmérsékletet és optimalizálhassák az energiafogyasztást.

A megoldási javaslatomban egy olyan termosztát rendszert tervezek, amely több különböző eszközt integrál, így a hőmérséklet szabályozása teljesen autonóm módon történik.

A képen szöveg, képernyőkép, diagram, tervezés látható

Automatikusan generált leírás

1. Folyamatábra a tervezett rendszerről

Ennek megvalósításához, és demonstrálásához két eszközt tervezek, amelyek WIFI-n keresztül kommunikálnak egymással. A két eszköz az „espTouch” és „espCarryable” elnevezést kapta, aminek hardveres és szoftveres felépítését részletesen ismertetem a következő fejezetekben.

Az *espTouch* egy helyhez kötött egység, ami hőmérsékletet és páratartalmamat mér, valamint egy érintő kijelzős interfésszel rendelkezik, amin keresztül be lehet állítani a felhasználói preferenciákat. Ezeket az igényeket az eszköz számos funkcióval elégíti ki, beleértve a felhasználó által beállítható fűtési programokat. Ennek célja a fűtési költségek minimalizálása, és hatékonyságának növelése, valamint választható a fűtés típusa (*Heat pump heating, Gas Boiler*) is, ha több opció is van a fűtés megvalósítására. Mind emellett a rendszerben ez a periféria képviseli a szervert, azaz kommunikálni fog az *espCarryable-* lel a mérési adatokról és egyéb felhasználó igényekről, és a fűtés vezérlővel (*Controller for heating system*), hogy milyen energia alapú fűtést indítson el. A kommunikáció a rendszereszközök között egy belső hálózaton fog lezajlani, míg a fűtés vezérlést (*Controller for heating system*) *RS-485* buszon keresztül lesz elérhető a szervernek, amely *Modbus* protokollt használ.

Az *espCarryable* egy hordozható eszköz melynek a feladata az, hogy folyamatosan mérje a környezeti hőmérsékletet, illetve a hozzá tartozó páratartalmat. Erre az eszközre nyomógombokat implementáltam, melyekhez univerzális, és interaktív funkciókat csatoltam, amelyekkel az *espTouch*-nak egyes adatait lehet befolyásolni.

Az *1. ábrán* található (*Controller for heating system*) lesz a felelős azért, hogy a rendszerben definiált kritériumok teljesüljenek attól függetlenül, hogy az milyen működési elven alapszik. Jelen esetemben, egy hőszivattyús, és gázkazánon keresztül lehet fűteni az épületet, amelynek vezérlése a külső hőmérséklet függvényében eldönti, hogy villamos vagy gáz alapú energiát használjon fel a szobák felfűtésére. Valamint az egyes alrendszerek áramellátásához relés modulok vannak használatban.

A rendszer lényege, hogy több *espCarryable* legyen üzemelve egy háztartásban, amik szobákként vannak elhelyezve. Ennek célja az, hogy a fűtést működéséért felelős berendezés, azaz az *espTouch*, informálva legyen arról, hogy mely szobában szükséges még fűteni, illetve hol sikerült elérni a felhasználó által beállított hőmérsékletet. Mindezeken túl szeretném úgy megtervezni a szóban forgó rendszert, hogy a már meglévő fűtés vezérlő rendszerekbe is implementálható legyen.

Ez az intelligens termosztát rendszer nemcsak, hogy növeli a kényelmet és az energiatakarékosságot, de egy új szintre emeli a hőmérséklet-szabályozás élményét is

# 2. Hardver Elemek

## 2.1. espTouch

A következőkben be fogom mutatni az *espTouch* fizikai felépítését, amik alátámasztják az [*1.4. Innovatív megoldási javaslat fejezetben*](#_1.4._Innovatív_megoldási) leírtakat. Kifejtem továbbá az eszköz megvalósításához alkalmazott mikrokontrollert, illetve a további ezekhez tartozó egyéb perifériákat.

Az elkészült kapcsolási rajzokat az *Ⅰ.* és *Ⅱ.* *mellékeltben* vizualizáltam.

### 2.1.1. ESP WIFI modul

A mikrovezérlő programozható, kis méretű integrált áramkörök, amit kifejezetten speciális feladatok végrehajtására terveztek. Egy ilyen modul, mint például az ESP32 rendkívül sokoldalú és különböző alkalmazási területeken használható, ahol szükség van az alacsony költségű és energiahatékony megoldásokra.

Az ESP32 egy olyan fejlesztői mikrovezérlő sorozat, amelyet az Espressif Systems hozott létre. Ebből a sorozatból választottam az ESP32-WROOM-32, amely az ESP32-D0WDQ6 chip-pel van felszerelve, ami 32 bites Tensilica Xtensa LX6 processzor architektúrával rendelkezik.

A Tensilica Xtensa LX6 kialakítása végett az ESP32-s chip-ek két processzormaggal rendelkeznek, amik magonként akár 240 MHz-s működési frekvenciát is elérhetnek. A két mag lehetővé teszi, hogy a feladatokat párhuzamosan és hatékonyan hajtsa végre. Mindezek mellett kifejezetten pozitív hatást kelt, hogy modul alacsony energiafelvétellel rendelkezik, ami különösen fontos az IoT és hordozható eszközök esetében.

A modul emellett gyorsítótárakkal is el van látva, azaz *cache*-sel, ami 520 KB belső SRAM-t (Static Random Access Memory) tartalmaz, illetve a mikrokontroller 480 KB ROM-val (Read-Only Memory) is rendelkezik.

Ezeken kívül 4 MB flash memóriát integráltak a chip-be, ami egy olyan memória terület, hogy tápellátás nélkül is megőrzi a memóriában tárolt adatokat, amiket tetszés szerint újra lehet írni. Ez által flash memória fogja a későbbiekben tárolni a futtatni kívánt programot, valamint egyéb fontos adatokat, mivel a periféria nem rendelkezik beépített EEPROM-mal.

Mindezek mellett az ESP32 mikrokontroller, azaz *MCU* kifejezetten választékos perifériákkal rendelkezik még, amit az *1.táblázatban* lehet megtekinteni.

1. ESP32 Hardware specifikáció (forrás: [A1])

A képen szöveg, képernyőkép, szám, Betűtípus látható

Automatikusan generált leírás

### 2.1.2. Rezisztívinterfész

A felhasználói interakcióhoz, egy LCD kijelzőt használok, aminek az átmérője 7.112 cm, és 240x320 darab pixelből áll, ezen felül színes képet képes produkálni. Az eszközt SPI buszra lehet csatlakoztatni, amivel a felhasznált *MCU* isrendelkezik, valamint rezisztív érintő felülettel van ellátva.

A képen diagram, sor, szöveg, képernyőkép látható

Automatikusan generált leírás

1. Érintő szenzor kialakítása a kijelző felett (forrás: [A2])

A kijelző két vékony rétegből áll össze, ezen rétegek alkotnak egy koordináta egységet. Ahogy a *2.ábrán* is megtekinthető a két réteget egymásra merőlegesen kell elhelyezni, mivel a felület lenyomásával fog létrejönni egy koordináta rendszerbeli pont. Ezt úgy kell értelmezni, hogy két azonos rétegbeli elektróda között végtelen sok az elektródákra merőleges egyenes jön létre.

A képen szöveg, diagram, sor, Betűtípus látható

Automatikusan generált leírás

1. Érintő szenzor működése (forrás: [A2])

A két réteg egyenesei is merőlegesek egymásra, amiből azt a következtetést lehet levonni, hogy egy egyenes a koordináta rendszer egyetlen pontját tartalmazza. Ebből következik, hogy ha egy tetszőleges ponton megnyomjuk a szenzort, ahogy *3.ábrán* is látható, akkor két egymásra merőleges egyenest fogunk egy pontban egymáshoz nyomni, azaz két egyenesben tárolt adat fogja ismertetni a lenyomás helyének a pontját, ahol az egyenes összeérnek.

A képen sor, Betűtípus, diagram, szöveg látható

Automatikusan generált leírás

1. Érintő szenzor ellenállás osztása (forrás: [A3])

Az említett működési elv fizikailag úgy épül fel, hogy a két régből csak az egyik kap tápellátást, míg a másik rétegen feszültéget mérünk. Tegyük fel, hogy megnyomjuk a kijelzőt egyetlen pontban úgy, hogy csak két egyenes fog érintkezni. A két egyenes ilyenkor két-két szakaszra bomlik fel, és ezen szakaszokat ellenállással lehet helyettesíteni, amiknek aránya függ az érintési pont elhelyezkedésétől. Ezek az arányok úgy alakulnak ki, hogy egy rétegeben az elektródák távolságait a lenyomott ponttól elosztjuk egymással. Gyakorlatilag a *2.ábrán* az *Y* réteg az érintett felületen létrehozza a feszültségosztót, amit a *4. ábrán* lehet szemlélni, és mivel csak a *2.ábrán* az *X* réteg kap tápellátást, így az érintett pontban az *X* rétegbeli ellenállások között egy potenciál fog megjeleni, amit az *Y* réteg ellenállásai között is megfog jelenni. Mivel az ellenállásokat nem ismerjünk, csak a mért potenciált, ami közös mindkét rétegben, és a távolságokat az azonos rétegbeli elektródák között. Ezáltal visszaszámolható a mérés alapján az ellenállás nagysága az érintési pont és az elektródák között, amiből vissza lehet következtetni a szakaszok távolságára is, amik az előbb említett pontok között húzódnak, valamint egy referencia tengelyen az érzékelt pont koordinátáját fogják meghatározni.

### 2.1.3. SPI busz fizikai felépítése

Az SPI (Serial Peripheral Interface) busz fizikai felépítése egyszerű, ami lehetővé teszi, hogy több eszköz is csatlakoztatható legyen egy közös buszra. Ez a kialakítás egy szinkron soros kommunikációs protokollt használ, amelyen keresztül a *Master* eszköz (általában egy mikrovezérlő) kommunikálhat a buszra csatlakoztatott *Slave* eszközökkel. A *Slave*-ek különböző perifériák, mint például szenzorok, kijelzők, memória modulok, de akár egy másik mikrokontroller is lehet.

A képen szöveg, diagram, sor, Tervrajz látható

Automatikusan generált leírás

1. SPI busz általános implementálása

Az SPI busz alapvetően négy vezetéket használ, ahogy azt az *5.ábrán* is láthatjuk és ezek sorra az *SCLK, MOSI, MISO, CS*. A következő ismeretek az *[1] forrásból* származnak.

* *SCLK*: Azaz órajelet, amit a *Master* szolgáltat, hogy szinkronizálja a *Slave*-t az adatátvitelhez.
* *MOSI: Master* kimenet, *Slave* bemenet. Ez a vonal a mester eszközről küldött adatokat továbbítja a periféria azaz *Slave* eszköz felé.
* *MISO*: *Master* bemenet, *Slave* kimenet. Ezen a lábon keresztül érkezik az adat a perifériától az *MCU* felé, azaz a *Master* felé.
* *CS: Chip Select, Master* ezen lábon keresztül választja ki azt a modult, amivel kommunikálni szeretne.

A busz hálózaton a *MISO, MOSI, SCLK* lábak a buszon közössé válnak, így csak a *CS* láb szüksége a *Masternek*, hogy melyik *Slave*-vel akar kommunikálni, ahogy az *5. ábrán* látható.

1. SPI busz adatátviteli módok az órajel függvényében (forrás: [A4])

A képen szöveg, képernyőkép, Betűtípus, szám látható

Automatikusan generált leírás

Ezeken túl az SPI buszt négy különböző módban lehetséges használni, amint a 2. táblázatban is lehet szemlélni.

SPI-ben a *Master* választhatja ki az óra polaritását és az óra fázisát. A CPOL bit állítja be az órajel polaritását az üresjárati állapotban. Az üresjárati állapot az, amikor a *CS* magas, és az átvitel kezdetén alacsonyra vált, vagy amikor a *CS* alacsony, és az átvitel végén magasra vált. A CPHA bit választja ki az órajelfázist. A CPHA bit függvényében az órajel felfutó vagy lefutó élét használják az adatok mintavételezésére, és/vagy eltolására. A *Masternek* kell kiválasztania az óra polaritását és az óra fázisát, az alcsomópont követelményeinek megfelelően. A CPOL és CPHA bit kiválasztásától függően négy SPI üzemmód áll rendelkezésre. Az ismeret az *[1] forrásból* származik.

A busz előnyei közé tartozik továbbá, hogy teljes duplex kommunikációra képes, ami azt jelenti, hogy az adatok egyidejűleg mindkét irányba továbbíthatók. Hátrányai, hogy több vezetéket igényel, mint néhány más soros buszhálózat. Továbbá a hozzá tartozó kommunikációs protokoll nem rendelkezik beépített hibajavítással vagy címzési mechanizmussal.

### 2.1.4. Hő- és páratartalom- kombinált érzékelő modul

A DHT11-s szenzorba egy SI7021 chip van beépítve, amely egy fejlett digitális hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő. A kombinált érzékelő megbízható és pontos méréseket biztosít, valamint az adatokat digitális formában továbbítja a csatlakoztatott *MCU*-nak.

Az SI7021 chip hőmérséklet mérésére egy NTC (Negative Temperature Coefficient) hőérzékelőt használ, ezen felül a páratartalom méréséhez egy kapacitív érzékelővel van ellátva. A chip-et gyártás során kalibrálták, ami biztosítja, hogy az érzékelő a teljes működési élettartama alatt pontos méréseket végezzen. A hőmérsékletmérés pontossága általában ±0.5°C, illetve mért értékét 0.1 °C tudja változtatni. Míg a páratartalom mérése ±2% pontossággal történik.

Ezek az adatokat a *[2] forrásból* száramaznak, amely a DHT11 adatlapjára hivatkozik.

A képen Áramköri elem, Elektrontechnika, Elektronikus alkatrész, Passzív áramköri elem látható

Automatikusan generált leírás

1. DHT11 (forrás: [A5])

Az érzékelő a mikrokontrollerrel való kommunikációjához One-Wire buszt használ, amit a következőben fogok ábrázolni.

### 2.1.5. One-Wire busz

A One-Wire busz egy soros aszinkron kommunikációs busz, ami egyetlen adatvezeték és egy közös földvezeték használatán alapul. Ezáltal két vezeték biztosítja a kapcsolatot az adatátvitelhez, és bizonyos esetekben az energiaellátást is biztosíthatja. A One-Wire busz különösen alkalmas egyszerű és költséghatékony rendszerek kialakítására.

Minden eszköz egyedi 64 bites sorozatszámmal rendelkezik, amely lehetővé teszi több eszköz együttes működését egyetlen buszon. Számos eszköz képes a szükséges energiát buszvezetékből kinyerni, amihez az integrált kondenzátorát használja. Ezt nevezzük parazita táplálásnak, aminek segítségével tovább egyszerűsíti a rendszer kialakítását és csökkenti az energiaellátásra vonatkozó követelményeket. Az egyszerű felépítés és az alacsonyabb vezetékszám felhasználása miatt gazdaságos megoldást nyújt különféle alkalmazásokhoz. Továbbá, ideális a közeli érzékelési és monitorozási alkalmazásokhoz. Például a hőmérséklet- vagy nyomásérzékelők esetében, mivel egyszerű és hatékony adatgyűjtési lehetőséget biztosít.

A kommunikáció során a *Master* eszköz (általában egy mikrokontroller) küld egy start jelet, amit az összes csatlakoztatott eszköz érzékel a buszon. Az adatátvitel bitenként történik, ahol a buszvezeték logikai állapota (magas vagy alacsony) határozza meg a továbbított bit értékét. Az eszközök válaszüzenetei szintén a busz logikai szintjének változtatásával történnek, biztosítva a pontos és hatékony adatcserét a rendszerben.

A képen szöveg, diagram, sor, Betűtípus látható

Automatikusan generált leírás

1. One-Wire busz

A *7.ábrán* látható, az adatvonalat a busz felhúzó ellenállása magasra (*Vparasitic*) húzza, ekkor a *Slave 2* nevezetű egység belső diódája nyitó irányba előfeszül, és feltölti a belső kondenzátorát. Ebben az esetben *Slave 1-*gyel csak is akkor lehetséges a kommunikáció, ha megszűnik a kommunikáció időintervallumára a magas potenciál a *Vparasitic* lábon*.*

A *Slave 1* egy direkt tápellátásúeszköz a One-Wire buszrendszeren, amely saját, dedikált tápellátást kap egy külön tápfeszültségen (*Vcc*) keresztül. Illetve könnyen integrálható olyan rendszerekbe, ahol többféle *Slave* együttesen működik, mivel nem igényli a parazita tápellátás speciális körülményeit, valamint sokkal stabilabb működésűek a direkt táplált *Slave* eszközök.



1. One-Wire *Slave* belső általános felépítése (forrás: [A6])

Az *8. ábrán* bemutatott One-Wire *Slave* működésének szemléltetésére szolgáló diagram alapján megállapítható, hogy a *Slave* eszköz belső kondenzátora tárolt töltése biztosítja az energiaellátást a vezérlő áramkör működtetéséhez, amikor a busz alacsony feszültségű állapotba kerül. Ebben az állapotban a dióda záró irányban van előfeszítve, ami megakadályozza az energia áramlását a kondenzátorból. A busz aktív állapotában van, amikor a *Master* eszköz adatkommunikációt folytat a Slave eszközzel. Az alacsony feszültségű állapot alatt elvesztett töltés később visszanyerésre kerül, amikor a 1-Wire adatvonal feszültsége ismét átlépi a 2,8 V-os potenciálú küszöbértéket, ekkor a dióda nyitó irányban van előfeszítve. Ezt a mechanizmust, amely lehetővé teszi az adatvonalon keresztül történő energianyerést és felhasználást, parazita tápellátásnak nevezzük. Utóbbi bekezdések az *[5] forrásból* származnak, amely a One-Wire buszról értekezik.

## 2.2. espCarryable

A következőkben be fogom mutatni az *espCarryable* felépítését, amik biztosítani fogják az [*1.4. Innovatív megoldási javaslat fejezetben*](#_1.4._Innovatív_megoldási) leírtakat.

Az *espCarryable* egy hordozható eszköz, hasonló az *espTouch*-hoz, mivel ugyanolyan *MCU-val* van ellátva, és funkcióiban is sok közös van.

Alapvetően ez az eszköz egy OLED kijelzővel rendelkezik, amellyel I2C buszon keresztül lehet kommunikálni. Valamint három nyomógombbal, amivel a felhasználó minimális változtatásait hajthatja végre. Ezek a változtatások kvázi valós időben láthatóvá válnak a kijelzőn, és az *espTouch*-on. Ezen felül lehetőség van arra is, mint az *espTouch*-nál, hogy soros porton keresztül lehessen a belső változóit paraméterezni a megfelelő működés érdekében.

### 2.2.1. OLED kijelző

A szerves fénykibocsátó diódák (OLED) mint újfajta kijelzőtechnológia világszerte nagy figyelmet kapnak. Az OLED-ek számos előnnyel rendelkeznek a hagyományos kijelzőtechnológiákkal szemben. Az OLED-k elektrolumineszcencián alapuló energiaátalakító eszközök (elektromosság-fény). Az elektrolumineszcencia olyan szilárd anyag fénykibocsátása, amelyen elektromos áramot vezetnek keresztül.

LCD-vel szemben több előnye is van, amelyek a következőek:

* Az OLED-et különböző szögekből lehet nézni anélkül, hogy színvesztést érzékelne a néző.
* Nincs szükségük háttérvilágításra.
* Meghajtófeszültség és az energiafogyasztás alacsony

Az OLED egy szilárdtest- vagy elektronikai eszköz, amely egy szerves vékonyrétegből áll, ami jellemzően két vékonyrétegű vezető elektróda közé van elhelyezve. Az OLED gyártásához egy tervezett szénalapú molekulát használnak, amely fényt bocsát ki, amikor elektromos áram halad át rajta, amit „electro phosphorescence”-nek neveznek, amely a *[3] forrásból* lett idézve. A kijelzőknek nagyon kevés tápellátásra van szükségük, azaz mindössze 2-10V, valamint a fekete szín megjelenítéséhez nincs szükség működési feszültégre, ami az OLED sajátossága. Ezáltal energia hatékonyabb, és képmegjelenítési képessége is jobb lesz, mint az LCD kijelzőé, ami a működéséhez állandó háttérfényt igényel. Ezek mellett az OLED szerves anyaga segíti feljavítani a fényerő és a fény színének szabályozását.

A képen képernyőkép látható

Automatikusan generált leírás

1. OLED technológia strukturális felépítése (forrás: [A7])

A *9.ábra* bemutatja az OLED technológia strukturális architektúráját, és működési elvét, amiket a következő bekezdésekben fogok leírni.

Az aktív rétegek olyan minimális vastagságúak (~10Å és 100 nm közöttiek), hogy az egyes rétegekben lévő elektromos mezők monumentálisak, 105-107 V/cm nagyságrendűek. Ezek a magas, közel a törésponthoz tartozó elektromos mezők támogatják a töltések befecskendezését az elektróda/aktív rétegek határfelületein keresztül. A lyukakat az anódról, amely jellemzően átlátszó, az elektronokat pedig a katódról injektálják. Az injektált töltések ellentétes irányban vándorolnak egymás ellen, végül találkoznak és újra egyesülnek. A rekombinációs energia felszabadul, és a molekula vagy a polimer szegmens, amelyben a rekombináció megtörténik, kilépett állapotba kerül. A feszültségek molekuláról molekulára vándorolhatnak végül egyes molekulák vagy polimer szegmensek az energiát fotonok vagy hő formájában szabadítják fel. Fontos, hogy az összes felesleges gerjesztési energia fotonként (fényként) szabaduljon fel.

A töltések rekombinációs helyekre való eljuttatására használt anyagok általában (de nem mindig) gyenge fotonsugárzók (a gerjesztési energia nagy része hő formájában szabadul fel). Ezért megfelelő adalékanyagokat adnak hozzá, amelyek először átadják az eredeti gerjesztésből származó energiát, és az energiát hatékonyabban szabadítják fel fotonokként.

Ezek az ismereteket a *[3] forrásból* származnak, ami az OLED technológiát mutatja be.

### 2.2.2. I2C busz architektúrája

Az I2C, azaz Inter-Integrated Circuit, egy olyan szinkron soros busz, amely lehetővé teszi a *Master* és a *Slave* közötti adatátvitelt egy rendszeren belül. Ez a kapcsolat szabadon bővíthető, több *Masterrel* és *Slave*-el is rendelkezhet. A busz tápfeszültsége általában 3.3-5V, ami kompatibilis a legtöbb mikrovezérlő kimeneti feszültségével.

A képen szöveg, diagram, sor, képernyőkép látható

Automatikusan generált leírás

1. I2C busz minta kialakítása

Felépítése a *10.ábrán* látható, amely nagyon hasonló a One-wire busz kialakításához, mivel egy adat vezetéken (SDA: Serial Data Line) történik a kommunikáció az eszközök között. A különbség az, hogy a *Master* és *Slave* egymáshoz képest szinkronban van a kommunikáció során. Ezt úgy lehet kivitelezni, hogy az adatláb mellett az eszközökön még egy csatlakozási pont van, ez pedig a SCL (Serial Clock Line). Ezáltal a *Master* óra jelet generálja a *Slave*-nek, hogy a kommunikáció során ne történjen szinkronvesztés, ezáltal adatvesztés.

Az állításaim a *[4] forrásban* található cikkre támaszkodik, ami az I2C busz alapjairól szól.

### 2.2.3. További perifériák

A kapcsoló elemek jelentősége sem elhanyagolható, hiszen ezek fizikai érintkezői nagymértékben befolyásolják az eszköz működését. Ha rosszul vannak bekötve a nyomógomb, akkor a felhasználói interakció hatására az eszköz tönkremenetelét okozza. Az *espCarryable* eszközben három darab pergésmentes nyomógombot használok, amik kulcsfontosságúak, mert ha hagyományos kapcsolókat alkalmaznék, a lenyomáskor vagy elengedéskor sokkal több érintkezés történne, mint amennyit a felhasználó szándékozott megtenni, ami általában egy. Ezzel biztosítom, hogy a felhasználói beavatkozások pontosak és megbízhatóak legyenek, elkerülve a nem kívánt többszörös érintkezéseket.

A képen szöveg, Betűtípus, sor, képernyőkép látható

Automatikusan generált leírás

1. Kapcsoló működés

A *11. ábrán* látható, hogyan működik egy kapcsoló, és mire kell gondosan odafigyelni, amikor digitális áramkörben használjuk. Ezeknek az eszközöknek képesnek kell lenniük egy rövid lenyomást 1-es értéknek érzékelni, megfelelő mintavételezési idővel. Ez azonban hibát hordoz magában, mivel előfordulhat, hogy egy-egy lenyomást nem érzékel az eszköz, ha az nem pontosan a mintavételi időben történik. Az én megoldásom erre az első érzékelés utáni késleltetés. Ha az elején tüskeszerű impulzus jelentkezik, a rendszer azt egy lenyomásnak érzékeli.

A képen sor, diagram, Betűtípus, szöveg látható

Automatikusan generált leírás

1. Kapcsolási rajz a kapcsolók mikrovezérlőhöz illesztéséről

Amint a *data* láb bemenete magasra vált a *12.ábrán*, a rendszer azonnal késlelteti a működését, éppen annyira, hogy a felhasználó ne vegye észre, amíg el nem engedi a kapcsolót.

## 2.3. Controller for heating systems

A termosztát rendszer úgy van meg tervezve, hogy bármilyen fűtés szabályzó berendezést, illetve rendszert képes legyen vezérelni. Azaz, attól függetlenül, hogy milyen technológiával működik, valamint, hogy a szabályozott rendszer realizálva lett vagy sem, vezérlő *espTouch* alkalmazható lehessen.

Jelen pillanatban egy olyan rendszerhez lett igazítva a kimenete, ami már implementálva lett. Ez egy hibrid rendszer, ami több levegős hőszivattyúval, és egy gázkazánnal van felszerelve. Ezek a berendezések egymástól függetlenül is el tudják látni a feladataikat, ami a külső hőmérséklettől függ. A döntési folyamatokat, egy központi digitális áramkör dönti el.

A rendszer a berendezéseket relés modulokkal kapcsolja a hálózati tápellátásukhoz, attól függően, hogy éppen melyik fűtés modul kerül használatba/kiválasztásra.

Mivel több opció is elérhető a fűtés típusa szerint, így szükséges egy olyan termosztát egység, ami képes kommunikálni a fűtést szabályzó rendszerrel. Ennek az az oka, hogy a hőszivattyú képes -5 °C működni, de fűtési hatékonysága az alacsony hőmérséklet miatt csökken egy bizonyos alsó küszöb hőmérséklettől, amit egy fűtőszállal lehet valamelyest kompenzálni. Ezekkel ellentétben egy gázkazán a külső hőmérséklettől függetlenül tud működni, ami lehetőséget ad arra, hogy alacsony hőmérsékleten valamivel energiahatékonyabban lehessen fűteni. Ennek előnye, hogy kevesebb idő alatt lehet felfűteni egy épületet. Így választható opciók létrehozása egy rendszernél kulcsfontosságú, valamint teljes mértékben növeli a felhasználói kényelmet.

### 2.3.1. RS-485 hálózat

Mivel univerzális eszközt szeretnék létrehozni, amely nem csak most kiépített rendszernél használható, hanem akár a későbbiekben máshol is alkalmazható/adaptálható. Így a fűtéskapcsolást modbusz kommunikációval fogom megvalósítani az *espTouch* és a *Controller for heating system* között, amelyhez RS-485-s buszhálózatot kell kialakítani.

1983-ban az Electronics Industries Association (EIA) egy új kiegyensúlyozott szabványt hagyott jóvá az *RS-485*-t, amely ipari, orvosi- és fogyasztói alkalmazásokban széles körben elfogadott.

Főbb jellemzői az alábbiak:

* Differenciális jelküldés.
* Legfeljebb 32 *Slave* csatlakoztatható a hálózatra.
* 12m hosszú csavart érpáron maximum 10Mbps sebesség érhető el.
* Maximum 1200m hossz lehet a busz két végpontja között.

*A képen diagram, sor, vázlat, Téglalap látható

Automatikusan generált leírás*

1. *RS-485* busz Half-duplex struktúrája (forrás: [A9])

Half-duplex felépítésű hálózat esetén, amit a *13. ábrán* látható, csak egy csavart érpárt alkalmazunk, így az adatok küldése különböző időpontokban történhet meg. Mivel egy vezetékpárral lehet realizálni a buszt, így annak lezárásáról gondoskodni kell, hogy adatküldés közben ne történjen, vagy minimalizált legyen a reflexió, azaz a jelvisszaverődés. A hálózat két végére *RT*lezáró ellenállásokat kell elhelyezni, amelynek nagysága függ az alkalmazott kábel hosszától, és annak impedancia karakterisztikájától, valamint a kommunikáció sebességétől (baud rate) is.

(1)

Az *RS-485-*s hálózathoz ajánlott szabványos UTP kábel érpárját használni, mivel annak hullámimpedanciája (*Z0*) 120Ω. Az ilyen típusú vezetékpárt szintén 120Ω nagyságú lezáró ellenállással (*ZT*) kell lezárni, hogy a reflexiós tényezője nulla legyen, azaz ne következzen be jelvisszaverődés. Egy vezetékpárnak a reflexiós tényezőjét (*ᴦ*) az (1) számú képlet segítségével lehet kiszámolni.

A képen diagram, vázlat, Műszaki rajz, sor látható

Automatikusan generált leírás

1. *RS-485* transceiver (forrás: [A10])

A busz konfigurációja *Master*/*Slave* architektúrájú, és általában egy *Master* van a hálózatra kapcsolva, és a kommunikációt mindig a *Master* kezdeményezheti. Továbbá minden eszközt a buszra egy transceiver-n keresztül lehet a hálózatra felcsatlakoztatni, hogy a buszkommunikáció egységes legyen. Az *14.ábrán* egy transceiver blokkábrája látható, és csatlakozási pontjai a következőt jelentik:

* **R**: Adatok fogadása
* : Vevő engedélyezése (magas: inaktív, alacsony: aktív)
* **DE**: Adó engedélyezése (magas: aktív, alacsony: inaktív)
* **D**: Adatok küldése
* **A** és **B**: *RS-485*-s buszt alkotó érpár

Működés során mindig csak egy eszköz adhat, ilyenkor a *DE* és a magas logikai állapotban vannak. Ezt követően a *D* lábon keresztül lehet a buszra adatfolyamot indítani. Üzenet fogadásához az engedélyező lábakat alacsony állapotba kell kapcsolni és az *R* lábon keresztül lehet feldolgozni a bejövő adatokat.

A képen szöveg, képernyőkép, Multimédiás szoftver látható

Automatikusan generált leírás

1. *RS-485* buszon küldött adatfolyam oszcilloszkóp felvétele (forrás: [A11])

A 15.ábrán látható a differenciális jelküldés, amely az *RS-485* kommunikációs szabvány egyik fontos tulajdonságára utal, ami azt jelenti, hogy az adatátvitelhez használt jeleket két vezeték között küldik, amelyek ellentétes polaritásúak. A rendszerben az adatok két vezetéken keresztül kerülnek továbbításra, legyenek ezek *A* és *B.* Az egyik vezeték (*A)* a jel pozitív verzióját hordozza, míg a másik vezeték (*B*) az ellentétes, negatív verzióját, és a vevő a két jel közötti feszültségkülönbséget méri.

Előnyős az ilyen típusú jelküldés, mivel a külső elektromágneses zajokra csak minimálisan lesz érzékeny a hálózat. A csavart érpár csökkenti a külső zajok befolyását az adatfolyamra, valamint a két vezetékre ugyan úgy hatnak ezek a külső zajok. Ebből következik, hogy a két jel elenyészően fog torzulni a zaj hatására, ezzel védve a buszon lévő eszközöket, illetve a jelek különbsége továbbra is megfog egyezni a jelfeldolgozó eszköznél.

Az eddig leírtakhoz a *[6]*, *[7]* források tartalmát használtam fel, hogy ismertessem az *RS-485* busz működését.

### 2.3.2. Relés modulok

Olyan relét választottam, amelyet a bemenetén keresztül kisfeszültséggel lehet vezérelni, hogy a kimeneti oldalán hálózati feszültséget legyen képes kapcsolni. Ez a reléfajta nem más, mint a szilárd test relé, röviden *SSR*. Ezeket a reléket arra fogom használni, hogy a a *Controller for heating system* a *Gas boiler*-t és/vagy a *Heat pump heating*-t tápellátását kapcsolja.

A képen diagram, sor, képernyőkép, Betűtípus látható

Automatikusan generált leírás

1. SSR Relé általános felépítés (forrás: [A12])

A *16.ábrán* általános kialakítását láthatjuk a SSR-nek, ami képes egyenáram (DC) és váltakozó áram (AC) kapcsolására, valamint némely típus képes mindkettőre. A hagyományos relével szemeben a kapcsoló eleme nem mechanikus, és többféle is lehet, mint pedálul a bipoláris vagy MOS tranzisztor, SCR (Tirisztor), TRIAC, vagy ezek kombinációja.

Erről a technológiáról szól ismereteket a *[8] forrásban* is megtalálhatóak.

A képen elektronika, Elektrontechnika, Számítógép-alkatrész, Számítógépes hardver látható

Automatikusan generált leírás

1. *Crydom LR Series LR600240D25R* (forrás: [A13])

Az általam választott SSR relé *a Crydom LR Series LR600240D25R*-s modellje, amely 4-32V (DC) vezérelhető, és 24-280V (AC) képes kapcsolni és maximum 25A-t. A kapcsoló eleme az SCR, amely nagy kapcsolási kapacitást és hosszú élettartamot biztosít. Az adatok az eszközzel kapcsolatban *[9] forrásban* lehet megtalálni.

Az SCR kapcsoló azaz Tirisztor négy rétegű félvezető elem, amely struktúrát a PNPN felépítés jellemez. Három lába van, ezek sorra az anód, katód, és a vezérlő láb (gate).



1. PNPN struktúra megértése (forrás: [A12])

A modul működési elvének megértéshez szükséges lesz az egymást követő négy réteget több ismert elemre bontani. Tegyük fel, hogy két bipoláris tranzisztorral lehet helyettesíteni a négy réteget, amely a *18. ábrán* látható. Mivel *Q1* PNP kialakítású tranzisztor és *Q2* NPN kialakítású, így ábrán tisztán láthatóvá válik, hogy négy rétegről van szó, mivel mindkét tranzisztor kollektora, egyben a másik tranzisztor bázisa is.

Bekapcsoláskor a *Gate*-re *IB2* nagyságú áramot kell kapcsolni, hogy *Q2* tranzisztor kapcsoló üzembe kerüljön, és teljesen kinyisson. Ebből következik, hogy *IC2* áram fog *Q2*-n átfolyni, ami egyben az *IB1* is. *IC2* és *IB1* nagysága és iránya is megegyezik, mivel *Q1* tranzisztor PNP felépítésű. Amely azt jelenti, hogy a bázisból kifolyó áram hatására fog kinyitni *Q1*. Ha bekapcsolási folyamat megtörtént, akkor *Gate* vezérlése nélkül is képes működni a kapcsolás. Ebből következik az, hogy egy SCR elem, akkor fog kikapcsolni, ha az anód és katód között áram nullára csökken. Mivel váltakozó áramú hálózatot fog kapcsolni az eszköz, így minden pozitív félperiódus végén az eszköz kikapcsol, és újabb *Gate* vezérlésre van szükség.

A képen diagram, sor, Tervrajz, Műszaki rajz látható

Automatikusan generált leírás

1. SCR alapú SSR teljes periódus kapcsolására (forrás: [A12])

Az említett kapcsoló modul csak a szinusz hullám pozitív félperiódusban tud működni, így ahhoz, hogy a mindkét fél periódusban működhessen szükséges kiegészíteni az áramkört a következőképpen. amit a *19. ábrán* láthatunk. Azaz egy SCR-t vagy dióda hídba kapcsolunk, hogy a váltakozó áram teljes periódusát vezesse, vagy egymással párhuzamosan és ellentétesen. Utóbbiból az következik, hogy mind két SCR csak az egyik fél periódust vezérli, így mikor megtörténik a nulla átmenet, és az egyik kikapcsol, akkor a másik SCR-re vezérlő *Gate* áramot adva bekapcsoljuk azt.

# 3. Kommunikációs szoftver elemek

A működőképes rendszer felépítéséhez elengedhetetlen az az ismeret, amit a Hardver elemek fejezetben leírtam, továbbá a szükséges ezen elemekkel, modulokkal kommunikációt létesítenie a mikroprocesszornak. Ezek a kommunikációs szabályok alapján épülnek fel, amelyeket egy szóval protokolloknak neveznek. Ezen protokollokkal adatokat képes kinyerni a mikrokontroller a szenzorokból, vagy adatot, adathalmazt tud küldeni az adott modulnak, amely végeredménye a felhasználó számára is láthatóvá válik. Például egy kijelző képének frissítése.

## 3.1. Eszköz belső protokolljai

### 3.1.1. I2C protokoll

Az I2C, azaz Inter-Integrated Circuit hardveres felépítéséről a *2.2.2. I2C architektúrája* című alfejezetben már ismertetve van, így ebben a fejezetben az ott említetteket is fel fogom használni.

A képen diagram, szöveg, Tervrajz, Betűtípus látható

Automatikusan generált leírás

1. Példa az I2C adatcsomagra (forrás: [A14])

A szabvány 7-16 biten történő kommunikációt biztosít, valamint adatátviteli sebessége általában 10 kbit/s-tól egészen 3.4Mbit/s-ig terjed. Ellentétes logikával működik, amely azt jelenti, hogy az alacsony jelszintet logikai 1-nek lehet tekinteni, ezért szükség van egy felhúzó ellenállásra a rendszer helyes működéséhez, még akkor is, ha nincs aktív eszköz a buszon. Egy adatcsomagra a *20. ábrán* lehet egy példát látni.



1. I2C protokoll alapú kommunikáció kezdete és vége (forrás: [A14])

A kommunikáció kezdete egy start frame-mel indul, majd az adatcsomag következik, például 7 bit hosszan. Ezután egy bit jelzi, hogy az eszköz olvasni vagy írni fog-e. A *Master* egy nyugtát vár az utolsónak küldött bit után a *Slave*-től annak érdekében, hogy megkapta-e az adatcsomagot. A kommunikáció lezárását a *Master* egy stop bittel fogja jelezni. Függetlenül az üzenetküldés sikerességétől az SCL és SDA visszatér a magas állapotba a tápfeszültség környékére.

[4]

### 3.1.2. SPI protokoll

Az SPI kommunikáció során a *Master* az órajel segítségével irányítja az adatátvitelt, amikor kommunikációt kezdeményez egy *Slave*-vel.

A képen diagram, szöveg, sor látható

Automatikusan generált leírás

1. SPI protokoll adatcsomag küldésére példa, amikor CPHA=1 (forrás: [A15])

A kommunikáció kezdetén a kiválasztott *Slave* *CS* lábát alacsony potenciálra állítja be, a többi buszra csatlakoztatott *Slave* *CS* lábát pedig magasra. Ezt követi a szinkronizáció, amelyet a *Master* biztosít egy előre meghatározott órajellel.

Az adatküldés során 8 bites, azaz 1 byte-s csomagokat képes küldeni a *Master* a *Slave*-nek, vagy a *Slave* a *Master*-nek. Mivel az SPI busz full-duplex működésre képes, így az adatok küldése és fogadása egyidejűleg zajlik a két modul között.

[10]

## 3.2. Eszközök közti protokollok

### 3.2.1. Modbus protokoll

A *2.3.1. RS-485 hálózat* című alfejezetben írtam arról, hogy épül fel egy olyan busz rendszer, amelyen modbus protokollal lehet kommunikálni. A következőkben az ott leírtakra és a [12] forrásban található tudásra fogok támaszkodni. A protokoll két kommunikációs módot kínál az adatfolyam felépítésére, ezek a ASCII és az RTU módok.

**ASCII mód:**

A képen szöveg, Betűtípus, képernyőkép, szám látható

Automatikusan generált leírás

1. ASCII adatcsomag felépítése (forrás: [A16])

*23. ábrán* a Modbus üzenetek ASCII-framing-jét mutatja. A frame kezdete egyszerűen egy kettőspont (:), a keret vége pedig a két ASCII karaktert igénylő CRLF szekvencia. Az ASCII karakterek mindegyike 7 bit. A többi mezőben lévő összes többi karakternek vagy a 0-9 számoknak, vagy az A-F betűknek kell lennie, mivel az adatokat hexadecimális formátumban kell ábrázolni, de ASCII karakterek formájában kell megjeleníteni. Például a 03-as funkciókódot két ASCII-karakterként „0” és „3” jelenítené meg. Ugyanez vonatkozik az adatokra is. Az ASCII mód egyik előnye az időzítés. A karakterek között akár egy másodperc is eltelhet időkiesési hiba nélkül. Ezért egy jó gépíró szimulálhat egy mestert úgy, hogy egy CRT-terminálon beír egy karakterláncot egy szolga számára, és megfigyeli a szolga válaszát.

Az üzenetek azonban meglehetősen tömörek és hatékonynak bizonyulnak, mégis az RTU üzemmód továbbra is a népszerűbb formátum.

**RTU mód:**

A képen szöveg, Betűtípus, képernyőkép, szám látható

Automatikusan generált leírás

1. RTU mód adatcsomag felépítése (forrás: [A16])

RTU üzemmódban történő működés esetén az időzítés sokkal kritikusabb. Nincs specifikus *Start of Frame* karakter, ehelyett az üzenetkeret négy karakteres jelöléssel kezdődik. Ezt az intervallumot követően az eszközcím, majd a funkciókód és az adatok következnek. Vannak más különbségek is az ASCII üzenetkerethez képest, amint az a *24. ábrán* látható. Az ASCII-keretben alkalmazott *Longitudinal Redundancy Check* (LRC) helyett az RTU-keretben az adatok robusztusabb *Cyclic Redundancy Check* (CRC) történik. A keret végének jelzése szigorúan négy karakteres jelölésen alapul.

**Modbus regiszter parcellái**

1. Modbus funkciók *Master* és *Slave* között

A képen szöveg, képernyőkép, szám, Betűtípus látható

Automatikusan generált leírás

A 3. táblázat foglalja össze, hogy milyen publikus funkciókkal lehet a *Master* és *Slave* között kommunikálni. Bizonyos funkciókódok meghatározott regisztertartományokat jelentenek. A korai PLC-k többnyire diszkrét bemenetekkel és diszkrét kimenetekkel foglalkoztak, amelyeket a regisztertérképen egy-egy bit képviselt. A Modicon PLC-k esetében a diszkrét kimenetek a 00001-es helyen kezdődnek, a diszkrét bemenetek pedig az 10001-es helyen. Mindegyikhez egy-egy bites tárolóhely szükséges. A bemenetek, az úgynevezett érintkezők, csak olvashatók, a kimenetek, a tekercsek, pedig olvashatók vagy írhatók.

Ahogy a PLC-k összetettsége növekedett, az analóg be- és kimenetek (I/O) kezelésére és a matematikai számítások végrehajtására való képesség is bekerült. A 16 bites regiszterreferenciák I/O tartománya 30001-nél kezdődik a csak olvasható analóg bemenetek, és 40001-nél az általános célú olvasási/írási regiszterek esetében, amelyek analóg kimenetekként is szolgálhatnak. 40001 felett már valóban nincsenek korlátozások.

### 3.2.2. WIFI kommunikáció

Alapvetően a rendszer különböző önálló elemekből épül fel, amelyeknek kötelező egymással kommunikálnia. Az *espTouch*-nak és az *espCarryable*-nak kötelessége egymást a rendszerben fellépő változásokról értesíteni, amit a felhasználói interakció útján fog létrejönni. Ezen rendszer adat változásokat WIFI-s kommunikáción keresztül fogok megoldani, HTTP webszerver, és websockets szerver kialakításával, mindkét eszközön. HTTP webszerver segítségével a felhasználó távolról is tudja montírozni a rendszert, a websockets szerver lehető teszi, hogy automatikusan frissülni tudjon a weboldal. Ezekről fogok a következőben részletesen beszélni a *[13] forrás* alapján.

A HTTP egy alkalmazásszintű protokoll, amely a TCP/IP protokollcsomagra épül. Úgy tervezték, hogy kliens-kiszolgáló környezetben működjön, szigorúan elkülönítve a kliensek és a kiszolgálók közötti problémákat. Az ügyfél feladata, hogy egy HTTP-kérelem elküldésével adatokat vagy szolgáltatást kérjen a kiszolgálótól. A kiszolgáló viszont egy HTTP-választ küld, amely az ügyfél által kért művelet végrehajtásának eredményét tartalmazza.

A valós idejű web területén végzett kutatások a HTTP protokoll korlátait a natívan nem aszinkron kommunikációs paradigma továbbfejlesztésével és aszinkron működésre való hangolásával próbálták leküzdeni. Ennek eredményeképpen a bevezetett Websocket protokoll és a HTML 5 szabvány részeként kifejlesztett Websocket API jelenleg az egyetlen valódi aszinkron, full-duplex kommunikációs keretrendszer. A Websockets protokoll és API a TCP sockets kifejezőerejét, és rugalmasságát hozza el a webes alkalmazások számára.

**Websocket protokoll**

Websocket protokoll egy alkalmazási szintű protokoll, amely a TCP-re épül. Lehetővé teszi a kétirányú adatátvitelt a webes munkamenetekben, és egyfajta életképes alternatívájaként tartják számon a HTTP polling technikáknak, amely a funkciók közötti kompromisszumként valósulnak meg, hatékonyság és megbízhatóság között. Mint ilyen, a Websocket protokoll alkalmas a web-alapú, közel valós idejű forgalomra. játékokban, csevegésekben, tőzsdei információcserében szükséges multimédiás rendszerek, távolról vezérelt rendszerek.

A Websocket protokoll visszafelé kompatibilis a meglévő webes infrastruktúrával. A Websocket handshake megfelel a HTTP 1.1 specifikációnak. Továbbá, a Websocket-alapú kommunikáció örökölte az összes a meglévő webes infrastruktúra minden előnyét, mint például:

* Webböngészők natív támogatása, beleértve az eredetalapú biztonsági modellt is.
* Proxy és tűzfal áthidalása.
* URL-alapú végpontok, amelyek lehetővé teszik a többszörös, és potenciálisan korlátlan számú szolgáltatás futtatását egy egyetlen TCP-porton.
* A TCP által előírt hosszkorlátozások megszüntetése protokoll.

A képen szöveg, sor, diagram, Párhuzamos látható

Automatikusan generált leírás

1. Websockets over TCP szekvenciális diagrammja (forrás: [A17])

A kapcsolat létrejöttéhez szükséges a TCP kommunikáció kiépítéséhez, ami egy három kezes kézfogás. Ez azt jelenti, hogy a kliens küld a szerver felé egy szinkronizációs üzenetet, amire a szerver válaszol egy szinkronizációs és egy nyugtázó üzenettel egyszerre. Végül a kapcsolat létrejöttének megerősítésére a kliens is küld végül egy nyugtázó üzenetet a szinkronizációról.

A munkamenet létrehozásához a kliens Websocket frissítési kérelmet (Upgrade Request) küld a kiszolgálónak, amelyre a kiszolgáló Websocket frissítési válasszal (Upgrade Response) válaszol. Ettől kezdve a kliens és a szerver is képes aszinkron teljes duplex üzemmódban adatokat küldeni oda-vissza.

A Websocket handshake a HTTP protokoll előnyeit használja ki a munkamenet létrehozásának fázisában. A Websocket frissítési kérelem egy hagyományos HTTP GET-kérelem, amelynek munkamenet végpontja a kérelem URI-összetevőjeként van megadva. A HTTP fejlécek Upgrade és Connection jelzik a kiszolgálónak, hogy az ügyfél a munkamenet további részében a hagyományos HTTP-ről a Websocket protokollra kíván váltani.

Ha a kiszolgáló támogatja a Websocket protokollt, akkor HTTP-választ ad, amelynek státuszkódja 101 Protokollváltás. Ettől a ponttól kezdve a HTTP-alapú kommunikáció befejeződik, és minden további kommunikáció a Websocket-kereteken alapul. (*25.ábra*)

* Websocket upgrade request:

*GET /chat HTTP/1.1 Host: server.example.com*

*Upgrade: websocket*

*Connection: Upgrade*

*Sec-WebSocket-Key: dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ== Origin:* [*http://example.com*](http://example.com)

*Sec-WebSocket-Protocol: chat, superchat*

*Sec-WebSocket-Version: 13*

* Websocket upgrade responed:

*HTTP/1.1 101 Switching Protocols*

*Upgrade: websocket*

*Connection: Upgrade*

*Sec-WebSocket-Accept: s3pPLMBiTxaQ9kYGzzhZRbK+xOo=*

*Sec-WebSocket-Protocol: chat*

A képen szöveg, képernyőkép, Betűtípus, szám látható

Automatikusan generált leírás

1. Websocket frame felépítése (forrás: [A17])

A Websocket-munkamenetben az adatátvitel egységeit Websocket-kereteknek nevezzük. A Websocket protokoll támogatja a bináris adatkereteket, a szöveges UTF-8 kódolású adatkereteket és a protokollszintű jelzést szolgáló vezérlőkereteket. A *26. ábrán* látható módon minden egyes hasznos adathoz minimális információ kerül hozzáadásra.

Minden Websocket-keret legalább 2 bájt hosszú fejléccel kezdődik, amelyet a hasznos adatok elé kell illeszteni. A hasznos adatok hosszától és a kommunikáció irányától függően a fejléc hossza akár 14 bájtra is nőhet.

Az első bájt vezérlőbiteket és 4 bites műveleti kódot (*opcode*) tartalmaz, amely meghatározza, hogy a hasznos adatot bináris adatnak, szöveges adatnak vagy protokollszintű jelzésnek kell-e értelmezni. A következő bit egy MASK, amelyet 0-ra van állítva jelzi, hogy a hasznos adatok tiszta formában kerülnek átvitelre, egyébként pedig titkosítva. A következő 7 bit a hasznos adat hosszát jelzi. A hasznos adat hossza legfeljebb 125 bájt, ez az érték közvetlenül a Payload len mezőben van megadva. Ha a hasznos adat hossza 126 és 65535 bájt között van, akkor Payload len mező értéke 126-ra kell állítani, és további két bájtot adunk hozzá a tényleges hasznos adathossz megadásához. Végül, ha a hasznos adat 65535 bájtnál hosszabb, a Payload len mező értéke 127 lesz, és további 8 bájtot adunk hozzá a tényleges hasznos adat hosszának megadásához.

A képen szöveg, képernyőkép, Betűtípus, sor látható

Automatikusan generált leírás

1. Websocket csomag az internetes csomagok között (forrás: [A17])

A 3. ábra a protokollmezők beágyazását mutatja az internetes protokollhalmazba. Függetlenül attól, hogy a két fél közvetlenül a TCP protokollon vagy a Websocket protokollon keresztül kommunikál, az alacsonyabb szintű protokollmezők, beleértve a TCP fejlécet is, mindig jelen vannak minden hálózati csomagban. Tehát csak a Websocket-alapú kommunikáció által a sima TCP-alapú kommunikációhoz képest okozott többletköltséget, amely magában foglalja a Websocket handshake során továbbított két HTTP-üzenetet, valamint a munkamenet során továbbított minden egyes kerethez tartozó Websocket-keretfejlécet. A Websocket handshake overheadje fix hosszúságú, és jellemzően néhány száz bájtot számlál. Mivel ez a kézfogás munkamenetenként egyszer kerül végrehajtásra, jelentősége minden egyes új, hasznos adatokat szállító Websocket-keretnél csökken.

Amikor adott mennyiségű hasznos adatot továbbítanak a sima TCP protokoll segítségével, ezek az adatok közvetlenül TCP hasznos payload-ként vannak beágyazva. Ha azonban Websocket-keretként kerül átvitelre, akkor a TCP hasznos payload a hasznos adatokból és a Websocket-keret fejlécéből is áll, amint az a *27. ábrán* látható.

# 4. Perifériák tervezése

Az *1.4. Innovatív megoldási javaslat* című alfejezetben nagyvonalakban bemutattam a tervezni kívánt rendszert, és ebben a fejezetben ezt fogom részletezni, pontosítani.

## 4.1 Rendszer terv készítése

A rendszereszközök implementációjához elengedhetetlen, hogy követelményeket fogalmazzak meg, hogy mit várok el az egyes eszközök működésétől, és mik azok a funkciók, amik szükségesek a megfelelő működéshez. Több követelményt is meg fogok fogalmazni, amelyek biztosítani fogják a helyes és stabilis működést. Ezek a következők:

* Rendszer követelmények
* Eszközök követelmények

Minden követelményt jellemzően rövid, lényegre törő mondatokkal fogok leírni, hogy a további tervezés és az implementáció során előre meghatározott lépések alapján készítsem el az egyes komponenseket.

### 4.1.1 Rendszer követelmények

A rendszer követelmény alatt azt értem, hogy mit várok el a teljes hálózat működésétől. Ezekből a követelményekből fogom meghatározni az eszközökre vonatkozó elvárásaimat.

Az eszközök feladata, hogy megbízhatóan a felhasználó preferenciái alapján egy adott háztartás belső hőmérsékletét a megfelelő hőmérsékletre szabályozza.

* Vezeték nélküli kapcsolat a *szerver* és *kliensek* között állandó és stabilis legyen.
* Eszközök távoli elérése monitorozás céljából.
* Rendelkezzen olyan beavatkozószervekkel, amelyek a felhasználót segítik a beállításokban.
* A fő eszköz(*szerver*/*espTouch*) képes legyen kommunikálni a *Controller for heating system-mel*, hogy az adott légterekben a beállításoknak megfelelő hőmérséklet legyen.
* *Kliens* (*espCarryable*) eszközzel dinamikusan bővíthető legyen a hálózat.
* Szoftveres meghibásodás esetén térjen vissza az utolsó stabil állapotába.

### 4.1.2 Eszköz követelmények

A hálózatot egy *espTouch*, és több *espCarryable* (akár nulla is lehet ebből), valamint egy router alkotja. A router független az általam tervezett rendszertől, és egyetlen *espTouch*-al is működtethető. Ebből következik, hogy az eszközök követelményeit úgy kell meghatározni, hogy azok kielégítsék a rendszer követelményeket.

Ezen elvárásokat kétfelé bontom, hogy az eszközök közti különbséget érzékeltessem, és az implementálás során tudjam, hogy mik azok a komponensek, amelyek különbözni fognak.

**Közös követelmények:**

* A DHT hőmérsékletmérő szenzor mérései pontosak legyenek.
* Állandó kapcsolat a router-rel.
* Weboldal működtetése, élő adat szolgáltatása, és ezek feldolgozása, mentése az adatbázisba.
* Helyes működéshez szükséges adatok beállítására szolgáló kezelőfelület.
* Jelezze ki az időt, kívánt és szenzorral mért hőmérsékletet, aktív fűtéstervet, páratartalmat, és a fűtéskör állapotát.
* Rendelkezzen dinamikusan bővíthető adatbázissal.

***espTouch*-csal szembeni elvárások:**

* Dinamikusan kezelje a csatlakozott *Klienseket* (espCarryable).
  + Weboldalon megjelenjen a *Kliens(ek)* elérhetősége(i).
  + Grafikus interfészen is látható legyen a *Kliens*(ek), és az(ok) adatai.
* Grafikus felületen keresztül lehessen beállítani:
  + Kívánt hőmérsékletet
  + 24 órás fűtéstervet, órákra bontva.
  + Több különböző fűtésterv legyen elérhető.
  + Fűtés típusát (Gáz alapú vagy automatikus, ami a külső hőmérséklet függvényében fogja eldönteni, hogy a Gázkazán vagy a hőszivattyú lesz-e az aktív fűtő szerv.)
* Dinamikusan lehessen beállítani a fűtéskörök számát.

***espcarryable*-lel szembeni elvárások:**

* Kapcsolódjon az *espTouch* webszerverére.
* Az aktív fűtéstervet és kívánt hőmérsékletet nyomógombos beavatkozó szervvel változtatni lehessen.

## 4.2. Hálózati modulok főszekvenciájának tervezése

A két eszköz központi modulja egy-egy ESP32-s mikroprocesszor, amely rendelkezik két processzormaggal, így ennek tudatában kell az eszköz követelményekből megtervezni a modulok szekvenciáit. Az elvárásokat halmazokra csoportosítom, és egy-egy követelményhalmaz fog alkotni egy-egy feladatot (*task*-ot).

A halmazok a következőek:

* Inicializáló feladat (*Init* *task)*
* Fő feladat(*main task*)
* Kommunikációért felelős feladat (*wifi task*)
* Eszköz beállításáért felelős feladat (*serial task*)



1. Rendszer működésének folyamatábrája

*28. ábrán* látható az általam megtervezett rendszer folyamatábrája. Amikor az *espTouch* vagy egy *espCarryable* bekapcsol, akkor ennek megfelelően kell működnie. Ha az Init task befejeződött, akkor az adott eszköz a *main task*-t és a *wifi task*-t fogja elindítani. Addig fognak futni ezek a programok, amíg a felhasználó ki nem kapcsolja az adott eszközt, vagy ha olyan beállítást akar állítani, amit majd az újból bekapcsoláskor az *Init task* be tud állítani az adatbázisban.

### 4.2.1. Inicializáló feladat (*Init* *task)*

A képen diagram, szöveg, Tervrajz, Téglalap látható

Automatikusan generált leírás

1. *Init task* folyamatábrája

Minden egyes bekapcsoláskor a rendszerelemek az EEPROM-ba mentett specifikus adatokkal fogják létrehozni az adatbázist, valamint ebből a memóriamodulból fogják feltölteni adatokkal a már létrehozott adatbázist. Amikor az adatbázis elkészült, akkor véget ér a feladat és a *main*, illetve a *wifi task* fog elindulni. (*29. ábra*) Az adatbázis adatai a felhasználó által beállított adatok lesznek, amiket a *serial task* futása során tud a felhasználó beállítani. Amíg üres az adatbázis, addig az eszközök egy *default* (általános) beállítás alapján fognak elindulni. A *default* beállítás önmagában annyit tesz lehetővé, hogy az espTouch/espCarryable elindítható állapotba kerüljön, hogy a felhasználó be tudja azt későbbiekben konfigurálni. Ez a feladat lényegében egy jól megszokott *bootloader*-ként értelmezhető.

A konfigurációs adatokról a *serial task* bemutatásakor lesz szó részletesseben.

Az adatbázist az eszközökre implementált kód nyelvén fogom elkészíteni, amelyet a későbbiekben fogok részletezni.

### 4.2.2. Fő feladat(*main task*)

A képen szöveg, diagram, Tervrajz, sor látható

Automatikusan generált leírás

1. *main task* folyamatábrája

*30. ábrán* látható az általam megtervezett feladat folyamatábrája, amely biztosítani fogja, hogy az adatok kvázi valós időben frissüljenek a felhasználó számára, amely visszacsatolásként szolgál a rendszer helyes működéséről a felhasználó felé (*Update data on srceen*). Továbbá az *espTouch/espCarryable* rendelkezik beavatkozó szervekkel is, így a feladat ezen interfészeket is monitorozni fogja. Ha valamilyen beavatkozás történik, akkor a *user intreacion monitioring* frissíteni fogja az adatbázist.

Ez a feladat az ESP32 mikroprocesszor egyik processzormagján fog futni, amely biztosítani fogja a kvázi valós időben történő kijelző frissítését. Amikor a felhasználó interakcióba lép az eszközzel a beavatkozószerveken keresztül, akkor annak hatása a kijelzőn azonnal meg fog jelenni.

### 4.2.3. Kommunikációért felelős feladat (*wifi task*)

Mivel egy processzormag teljes mértékben le van foglalva, így a kettőből egyre maradnak azon elvárások, amelyek eleget fognak tenni az eszközök követelményeinek. Mivel a két modul egy rendszert fog alkotni és ennek a hálózatnak központi eleme az *espTouch* (*server*), így a *wifi task*-ban is lesz különbség.

***espTouch wifi task:***

A képen diagram, szöveg, Tervrajz, Műszaki rajz látható

Automatikusan generált leírás

1. *espTouch wifi task* folyamatábrája

A *31. ábrán* látható a megtervezett szekvencia. A funkciók a folyamatábrán komplexek, és azért felelnek, hogy az eszköz követelményeket teljesítsék. Fontos megjegyezni, hogy egyik funkcióban sem szabad túl sokáig várakozni.

*WIFI server handler* felelős azért, hogy stabil kapcsolatot teremtsen a routerrel, ezzel biztosítva bármiféle *kliens (*általában *espCarryable,* de lehet böngésző is, például Microsoft Edge*)* csatlakozását a *szerverre.* Minden egyeses eszköznek egy HTML weboldalt kell üzemelnie websockets kommunikációval. A *fő szerver* (weboldal) az *espTouch-n,* a *kliens szerverek* pedig az *espcarryable*-n működnek. Amikor a *kliens* csatlakozik a *szerverre*, akkor adatküldés és fogadás indul el az eszközök között. Ezen megosztott adatokat mindkét fél a saját adatbázisában fogja eltárolni, hogy a *main task* hozzá férhessen az új adatokhoz.

*Heating controller communication handler* feladata az, hogy üzenjen a *controller for heating system*-nek, ha bármilyen beavatkozás szükséges. Ezek a beavatkozások a fűtés indítása vagy leállítása lehetnek, továbbá, hogy milyen típusú fűtő eszközzel működjön a rendszer (Gázkazán vagy hőszivattyú).

*Measuring with* DHT *sensor* feladata, hogy a DHT11-s szenzorral megmérje a szoba hőmérsékletét. Az ESP32-höz van csatlakoztatva a szenzor, amihez One-Wire buszt használok.

*Data saving to EEPROM* feladata, hogy a fontos adatokat elmentse az EEPROM-ba, ha megváltozik az adott adat, vagy ha a felhasználó mentési funkciót kér a *main task*-n keresztül.

A *wifi task*-nak akkor lesz vége, ha a *main task* befejeződik. Ez akkor lehetséges, ha a felhasználó konfigurálni szeretné az eszközt.

### 4.2.4. Eszköz beállításáért felelős feladat (*Serial task*)

A képen diagram, sor, szöveg, Tervrajz látható

Automatikusan generált leírás

1. *serial task* folyamatábrája

A *serial task* feladata, hogy a termosztát rendszert a kialakított vagy még tervezett fűtésrendszerhez lehessen alakítani. A felhasználó vagy a fűtés rendszert kivitelező személy beállíthatja ezen feladaton keresztül, hogy milyen előre meghatározott paraméterekkel dolgozzon az *espTouch* és az *espCarryable*. A szükséges paraméterek azok, amikkel egy dinamikus adatbázis hozható létre, és ezzel együtt dinamikus rendszert lehet működtetni.

WIFI hálózati elérhetőségek. A rendszer működéséhez kell egy router, így ennek paramétereit lehet elmenteni az EEPROM-ba (SSID, jelszó). Mindkét típusú eszköz egy-egy webszervert is működtetni fog, így a kommunikációhoz szükséges átjáróra is szükség van. Tehát egy port számot is meg kell adni, amit érdemes úgy megválasztani, hogy könnyen hozzá férhetőek legyenek a webszerverek a felhasználónak, például: 80-s.

A fő egység az *espTouch* egyszerre több fűtéskört is képes monitorozni, és mellette ez az eszköz is része az egyiknek. Így a *Serial task-*ban be kell tudni állítani, hogy hány fűtéskörrel rendelkezik a háztartás, amelyben el lesz majd helyezve, és hogy az *espTouch* ezek közül melyiknek a része. Míg az espCarryable-nél ezeknek a paramétereknek egy saját egyedi azonosítónak kell lenniük, és egy olyan azonosítónak, amely meghatározza, hogy a *Kliens* eszköz melyik fűtéskörhöz tartozik.

Fontos beállítani továbbá azt is, hogy az *espTouch* milyen paraméterekkel tudjon kommunikálni a *Controller for heating system-*mel, mivel a két eszköz között RS-485 busznak kell biztosítania a fizikai összeköttetést, amely modbusz protokollt használ. Így a beállítandó elemek lennének az olvasni vagy írni kívánt regiszternek a címe és annak száma, továbbá a *Controller for heating system* azonosító száma. Fontos megjegyeznem, hogy ezeket a paramétereket csak az *espTouch* esetében lehetséges meghatározni.

Egy rendszeren belül több egyforma eszköz is lehetséges és ezek sokféle módon meg vannak különböztetve egymástól. Ettől függetlenül a felhasználó számára is fontos lenne megkülönböztetni az eszközöket. Így lehetőséget biztosítok arra is, hogy különböző nevekkel (*NickName*-mel) lehessen ellátni a két modult.

Természetesen mivel egy fűtésterv 24 elemből áll, azaz minden órához tartozik egy hőmérséklet. A rendszer ezeket az értékeket akarja elérni működése során, így fontos, hogy az eszközökön az órát is be lehessen állítani. Ez alatt azt értem, hogy hány óra hány perccel *boot*-oljanak be az egyes eszközök.

Azért, hogy biztosak legyenek a beállítást végző személyek, lehetőség van arra is, hogy minden beállítható értéket ki lehessen listázni, és ha szükséges, akkor minden paramétert egy paranccsal ki lehessen törölni. Azaz egy *defualt* értéket vegyenek fel, amelyekkel az eszközök hibátlanul be tudnak majd *boot*-olni.

(*32. ábra*)

## 4.3. espTouch periféria felhasználói interakcióinak tervezése

Az *espTouch* kapcsolási rajzát az *1.* és *2. számú* mellékletben tekinthető meg, a rajzok ismertetik az eszköz felépítését.

Az *espTouch* központi elem egy ESP32-s mikroprocesszor, amelyhez egy rezisztív interfész és egy LCD kijelző van csatlakoztatva. Az érintőkijelzőt és a processzort SPI busz köti össze. Ez a beavatkozó szerv lesz a felelős a felhasználó interakciókért. Továbbá egy DHT11 hőmérséklet és páratartalom mérő szenzorral van ellátva, amely One-Wire buszon keresztül csatlakozik a mikroprocesszorhoz. Ez DHT11-s szenzor a *2.1.5. One-Wire busz* című fejezet szerint csatlakozik a központi elemhez, és a modul adat lába az ESP32 27. lábra csatlakozik, amely egy ki/be -meneti port.

### 4.3.1. Beavatkozószerv funkcióinak megtervezése

A *4.1. Rendszer terv készítése* című alfejezetben ismertetett követelmények alapján tervezem az interfész dizájnját, hogy a felhasználó a preferenciáit kényelmesen, és egyszerűen tudja beállítani.

Tervezéshez a SquereLine Studio-t használom, amely kifejezetten a projektemhez és ehhez hasonló projektek készítésében nyújt segítséget. Az alkalmazásban ki lehet választani a hardvert és a kijelzőt is, amelyre a design készül. Továbbá előre meghatározott elemekkel és funkciókkal lehet használni. Az elkészült design-ból az alkalmazás képes programkódot generálni, amely animáció hűen tud viselkedni, de szükséges logikai összekapcsolásokat azt már programozónak kell megcsinálnia.

Összesen négy oldalas GUI-t (graphical user interface) tervezek az *espTouch*-ra, amely biztosítani fogja, hogy a be tudja állítani a fűtésterveket, és akár egyéni kívánt hőmérsékletet, fűtés típusát. Továbbá a GUI az adatbázis fontos elemeit fogja megmutatni.

A képen szöveg, képernyőkép, Betűtípus, szám látható

Automatikusan generált leírás

1. espTouch főoldala

*33.ábrán* az eszköz fő oldala látható, ahol a felhasználó a kör alakú csúsztatható gomb segítségével beállíthatja, hogy mekkora legyen a kívánt hőmérséklet. Ennek értékét középen legfelső szám fogja megmutatni, alatta pedig a mért hőmérséklet és páratatalom lesz látható. Ha megváltozik a főoldalon a beállított hőmérséklet, akkor a következő egész óráig az eszközön ez a kívánt hőmérséklet lesz látható, és *Auto* felirat *Manual* feliratra változik meg. Így lényegében csak átmenetileg fog megváltozni a kiválasztott programterv. Ha kívánt hőmérséklet kisebb, mint a mért hőmérséklet, akkor az *OFF* felirat *ON* fog váltani. Továbbá itt lesz látható az idő, és az eszköz IP címe is, ha sikerült a külső routerhez csatlakoznia. Két gombot terveztem még erre a kijelzőre, amik két különböző GUI oldalt jelenítenek meg.

### 4.3.2. A *Programs* aloldal

A képen szöveg, képernyőkép, Betűtípus, szám látható

Automatikusan generált leírás

1. *Programs* aloldal

*34. ábrán* be lehet állítani a program terveket, ebből összesen öt van. A beállítás nagyon egyszerű *prog 1* mezőben a programtervet lehet kiválasztani, és mellette ugyan így azt az időpontot, ahol a kívánt hőmérsékletet szeretné a felhasználó állítani.

A képen szöveg, nyugta, fehér, algebra látható

Automatikusan generált leírás

1. programterv és időpont választó interakció

A programterv és időpont a *35. ábra* szerint van létrehozva. A *Programs* oldalon mindig csak a kiválasztott fog látszódni, az ábrán ez a *Item 3.* függőleges interakcióval meg lehet változtatni a kiválasztott elemet.

Ha kiválaszt a felhasználó egy időpontot, akkor a *Wanted Temperature* alatt a csúszó gomb pozíciójával meglehet változtatni az időponthoz tartozó hőmérséklet értékét, amely a grafikonon azonnal láthatóvá válik. A csúszó gomb melletti szám jelezni fogja, hogy a kiválasztott időpontban, milyen érték került beállításra.

Amíg a *Save* gomb lenyomásakor, az összes változás az EEPROM-ba kerül mentésre, hogy ha az eszköz újra indul, akkor a változások maradandóak legyen. Ha a felhasználó nem nyomja le a gombot, akkor a változások szerint fog az eszköz működni mindaddig, amíg újra nem indul az *espTouch*. A *Back* gombbal a főoldalra lehet visszalépni.

### 4.3.3. Az Options gomb következménye



1. *Options* aloldal

*36. ábrán* több funkció is elérhető lesz, ezek a következőek:

* *Back* gomb: visszaváltja kijelzőt a főoldalra.
* *Service Options* gomb lenyomáskor *serial task-t* fog betöltődni, a kijelző elsötétül és a *main,* illetve a *wifi task* befejeződik.
* Ki lehet választani a fűtés típusát (*Auto Heater/ Gas Heater*). A típusra „kattintva” egy lenyíló ablak fog megjelenni, ahol ki lehet választani a preferált típust.
* *Connected Device* gomb megnyomásakor egy újabb ablak töltődikbe.

***Connected Device* oldal**

A képen szöveg, képernyőkép, Betűtípus, szám látható

Automatikusan generált leírás


1. *Connected Device* aloldal

*37. ábrán* látható oldalon a szerverhez kapcsolódott *espCarryable* adatait lehet vizsgálni. Többek között, hogy az adott eszköz mekkora hőmérsékletet mér, mi a MAC címe, és hol helyzkedik/hogy hívják az perifériát. Ez az oldal visszacsatolásként szolgál a felhasználónak, hogy minden használt *espCarryable* csatlakozva van-e a központi elemhez, az *espTouch*-hoz.

### 4.3.4. *serial task* felhasználói oldalának tervezése

A *serial task* mind a két eszköznél ugyan úgy fog felépülni, de más tartatalom lesz elérhető a felhasználó számára. Így egy úgy kell megterveznem, hogy használat szerint meg egyezzenek, de tartalmát implementáláskor könnyű szerrel lehessen bővíteni.

Mivel a soros porton való kommunikáción keresztül lesz elérhető ez funkció, így a felhasználó a csatlakozott számítógépen egy konzolban foglya majd látni az adatokat. Ezen keresztül tud kommunikálni az eszközzel parancsszavak felhasználásával.



1. példa az *espCarryable* menürendszer felépítésére

A *38. ábrán* látható a tervezett menü rendszer. Alapvetően a menünek tetszőlegesen bővíthetőnek kell lennie, és fa struktúrát kell követnie. Ez azt jelenti, hogy minden funkciónak egy kijelölt menühöz kell tartoznia, és ezek a menük egy másik menünek részének kell lennie. Kivételt fog képezni a fő menü, amely a *serial task* betöltésekor megjelenik a felhasználó számára. Ezen menü rendszer implementálásról a későbbiekben lesz szó.

Mivel minden hívható applikációnak megvannak a saját tulajdonságai, így ezen tulajdonságok alapján lesznek meghatározva az elérhető funkciók, például *settings* egy almenü, amely a beállítható paramétereket foglalja magába, egyben ez lesz a parancs szava is az almenük.

Mivel parancsszavakkal elérhetőek az egyes funkciók, így két típusú elérést biztosítok a felhasználónak. Vagy parancsszavakként halad célja felé, vagy minden parancsszót felhasznál az az elérni kívánt funkcióhoz, például „*settings wifi ip 192.168.0.103*”. Utóbbiból az kell, hogy következzen, hogy a megadott IP címet az eszköz elmenti az EEPROM-ba, ha az szintaxisa megfelelő. A parancsszavakkénti megközelítést azért adom, hozzá a terveimhez, mert a felhasználók általában nincsenek tisztában eszközük pontos működésükkel. Ebből következik, ha valamit be szeretne állítani, akkor „*help*” paranccsal az aktuális menü elemeit fogja ki listázni, és ezek alapján fel tudja térképezni a modul belső funkcióit. Ezzel azért könnyítem meg a felhasználó munkáját a konfigurálás során, mert a „*help*” parancsszóval az aktuális parancsokat listázom ki a felhasználónak.

## 4.4. espCarryable felhasználói interakcióinak tervezése

### 4.4.1. espCarryable fizikai kialakítása

A képen szöveg, diagram, sor, Tervrajz látható

Automatikusan generált leírás

1. *espCarryable*-t kiegészítő kapcsolások

A *39. ábrán* látható, hogy milyen elemekkel egészítem ki a *3. mellékletben* szereplő modul kapcsolását. Az *espCarryable*-t három nyomógombbal, egy hőmérséklet érzékelővel (DHT), és egy kisméretű *OLED kijelzővel* láttam el*.*

A három darab nyomógomb 5 funkciót fog ellátni, ezek pedig a kívánt hőmérséklet szabályzása egytizedes tűréssel. Ezt az *U1* és *U2* kapcsolók végzik pozitív és negatív irányban. A harmadik kapcsoló *U3* lenyomásával a programot lehet majd változtatni, ha *U3-*t nyomva tartjuk, akkor *U1* és *U2* segítségével tudjuk a kívánt programot kiválasztani. Továbbá, ha a felhasználó *U1* és *U2* nyomógombokat egyszerre nyomja le, akkor a programnak a *serial* *task*-t kell elindítania, és minden más futó *task*-nak le kell állnia. (*39.ábra*)

A hőmérséklet mérésért felelős DHT szenzor a mikroprocesszor 25-s lábára fog csatlakozni. Ezen pin-n keresztül fog a az *espCarryable* kommunikálni a hő és páratartalom mérő szenzorral kommunikálni One-Wire buszon keresztül. (*39.ábra*)

Az felhasználó számára fontos adatokat egy OLED kijelzőn fogom megjeleníteni, amely I2C buszon keresztül kapcsolódik az ESP32-höz. A kommunikációhoz szükséges lábak az SCL és az SDA, az *espCarryable* 21-s lába lesz az SCL és a 22-s pedig a SDA. (*39.ábra*)

**Kijelző design tervezése**

A képen szöveg, Betűtípus, képernyőkép látható

Automatikusan generált leírás

1. OLED kijelző dizájnja

A kijelzőn több adatot is tervezek megjeleníteni, ezek a kívánt hőmérséklet(*wtmp*), az óra (*00:00*), a szenzor által mért hőmérséklet (*0.0 °C*) és páratartalom (*hmd:*), a fűtés rendszer állapota (*ON*), és végül a kiválasztott aktív fűtésterv (*prog:*).

Ezen adatok az eszköz monitorozására alkalmasak, és a beiktatott változások ellenőrzésére, hogy megváltozott-e az adott adat az adatbázisban. Mivel egy rendszer része lesz az eszköz, így nem csak nyomógomb segítségével lehet beavatkozni, hanem a server maga is megváltoztathat adatokat. Így a kiválasztott adatok kvázi valós idejű frissítése a kijelzőn segít ellenőrizni a rendszer helyes működését.

(*40. ábra*)

# 5. Modulok szoftveres implementációja

Az ESP32 mikrovezérlő (MCU) különböző módszerekkel programozható, például C vagy C++ nyelven, illetve Python nyelven is. A probléma az, hogy a piacon számos ESP32 modul található, amelyekhez egyedi nyomtatott áramkört kell tervezni annak érdekében, hogy a processzorra *flash*-elni lehessen az elkészült programot. Az ESP32 UART-n keresztül lehet *flash*-elni. Ennek protokollja nem kompatibilis egy USB-s kommunikációval, így szükséges van egy *bridge*-re, amely biztosítja a konvertálást a két kommunikáció protokoll között. A *bridge*-t egy chip fogja biztosítani, amely a CP2102-s lesz, amely Silicon Labs fejlesztett ki, adatlapja a [11] forrásban megtalálható. A chip lehetővé teszi, hogy a számítógép felismerje, mint csatlakozgatott eszközt, de ehhez telepíteni kell az adott számítógépre a chip illesztő programját, amit a Silicon Labs weboldalán keresztül el lehet érni.

A program elkészítéséhez, és annak le fordításának, MCU-ra *flash*-éséhez további programokra van szükség. Programozásához számos fejlesztői környezet áll rendelkezésre, amelyek különböző programozási nyelveket és eszközöket támogatnak. Az Arduino IDE egyszerű és könnyen használható, támogatja a C/C++ nyelvet, és széles körben elterjedt. A PlatformIO szintén C/C++ alapú, és modern, rugalmas fejlesztői környezet, amely integrálható a Visual Studio Code-dal is. Az Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF) az Espressif Systems hivatalos keretrendszere, amely mélyebb hardverszintű programozást tesz lehetővé C nyelven.

A MicroPython egy könnyű Python implementáció, amely gyors prototípus-készítést és oktatási célokat szolgál. A NodeMCU firmware lehetővé teszi az ESP32 programozását Lua nyelven, egyszerűsítve a fejlesztést. Az Espruino JavaScript interpretáló segítségével JavaScript nyelven is programozhatunk, ami szintén gyors prototípus-készítést tesz lehetővé. Végül, az Eclipse IDE, az ESP-IDF pluginnel kombinálva, egy robusztus és bővíthető fejlesztői környezetet kínál C/C++ nyelven. Ezek az eszközök különböző előnyöket kínálnak, így a választás az alkalmazás követelményeitől és a fejlesztő preferenciáitól függ.

Az Arduino IDE sokak által kedvelt, és rendelkezik egy platformmal, amely a fejlesztők számára elérhető. Erre a platformra különböző megoldásokat lehet feltölteni, illetve letölteni, amelyek ESP32-vel is kompatibilisek. Továbbá az Arduino IDE-ba beépített fordító és *flash*-ésre szolgáló applikáció is van. Ezek a tulajdonságok miatt választottam ezt az alkalmazást, hogy a megírt programot *flash*-ljem a mikroprocesszorra. A könnyű program készítése, és a jobb átláthatóság érdekében viszont a Visual Studio Code-t fogok használni.

## 5.1. Adatbázisok felépítése

Az eszközök adattárolására olyan adatbázist készítek, amelyet az inicializáláskor az eszköz maga képes felépíteni, és működése közben dinamikusan tud változni. Az automatikus adatstruktúra felépítésről a *4.2.1. Inicializáló feladat (Init task)* című alfejezetben megtervezett *Init* *task* fog gondoskodni, amely az EEPROM-ban tárolt adatok alapján fog dolgozni. Ahhoz, hogy tudjam, hogy melyek a fontos építő adatok, ahhoz meg kell határoznom, hogy milyen adatokkal fog dolgozni mind a két eszköz.

### 5.1.1. Az *espTouch* adatbázisa

Adatbázis építést C/C++ nyelven fogom implementálni, így külső adatbázist kezelő alkalmazás használatára nincs szükségem. Programozás során objektum orientált programozási módszert fogok használni, amely azt jelenti, hogy adat struktúráimat egy halmazba gyűjtöm a hozzájuk tartozó funkciókkal együtt. Ennek előnye, hogy Globális változóktól mentesen tudok az objektum belső változóihoz hozzáférni, valamint egy objektum lehet részese egy másiknak, továbbá egyik a másiknak lehet leszármazottja vagy őse/szülője.

Az eddigiek alapján a következő objektumokat kell létrehoznom, hogy megfelelő adatbázissal rendelkezzen az eszköz, valamint a következő belső változókkal fognak ezek az osztályok rendelkezni.

* Fűtést kezelő objektum (*Heathandler*)
* Fűtésprogram, és kívánt hőmérséklet tartalmazó osztály (*programs*)
* WIFI kommunikációs adatok tárolására szolgáló objektum (*wifi\_data*)
  + Tartalmazza a Router csatlakozási adatait (SSID, jelszó).
  + Webszerver működési portját.
* Idő és időzítésért felelős osztály (*Clock*)
  + Időt, mint óra és perc.
  + Két flag-t, amelyek olyan információval bírnak, hogy változott-e az óra és perc értéke.

Ezeket az objektumokat fogja tartalmazni a *DataHandler* osztály, amelyet a program működése során dinamikusan tud majd bővíteni, illetve zsugorítani. Ezek a beágyazott objektumok csak egy-egy elérési utat biztosítanak a működéshez szükséges adatokhoz.

**Fűtésprogram, és kívánt hőmérséklet tartalmazó osztály**

A *programs* osztály feladata, hogy az tárolja, és frissítse az ott megtalálható adatokat. Különböző flag-ket tartalmaz, ezek segítenek a változások lekezelésében.

Attribútumai a következőek:

* *activ\_program\_index*: Ez a változó fogja az aktív fűtésprogram számát tartalmazni, amit a felhasználó ki tud választani
* *ProgHour\_index*: Minden órához tartozik egy hőmérséklet érték, amely a fűtéstervben megtalálható. Ez a változó aktuális órához tartozó értéknek útvonalát fogja biztosítani.
* *Programs*: A változó egy előre meghatározott méretű tömb, amely fűtésprogramokat képes el tárolni. Azaz olyan tömböket, amelyek 24 elemből állnak, és bennük minden egyes elem egy-egy hőmérsékletet adat.
* *Wanted\_temp*: A kívánt hőmérséklet értéke, ha felhasználó a GUI oldalán át állítja az értéket, akkor ez a változó fog változni nem pedig a *Programs* változóban fog változni a megfelelő elem. Így biztosítom, hogy adat változás a Programs változóban akkor jöhessen csak létre, ha a felhasználó azt a megfelelő beavatkozási oldalon teszi.

Flag-ek:

* *active\_program\_index\_changed*
* *ProgHour\_index\_changed*
* *program\_changed*
* *wtmp\_wtmp\_changed*
* *server\_update\_wtmp*
* *server\_update\_prog\_index*

Ezek a flag-ek bool típusúak, és biztosítják a megfelelő logikai össze kötetest az egyes funkciók között. A GUI változói az adatbázis elemit a saját változóiba másolja. Ha valami megváltozik felhasználó interakció során vagy kliens-től kapott üzenet során, akkor ezek flag-k állításával el lehet érni azt, hogy GUI változói csakis akkor frissüljenek, ha valamilyen változás történt a rendszerben. Azért előnyös ezeket a flag-eket használni, mert így fel lehet gyorsítani a program működését, mivel nincs felesleges adatmásolás.

Funkciók:

A *programs* osztálynak alapvetően rengeteg funkciója van, ezek lényegében arra szolgálnak, hogy a változókat és flag-eket be lehessen állítani, és ki lehessen olvasni a tartalmait.

**Fűtést kezelő objektum**

Az *HeatHandler* osztály feladata, hogy minden csatalakozott eszközt a megfelelő fűtéskörhöz csoportosítsa, és eltárolja ezek eszközök adatait, el kell tudnia tárolnia az *espTouch* szenzora által mért hőmérsékletet, és hogy a szenzor melyik fűtéskörön fog elhelyezkedni.

Attribútumai:

* *HeatingCircles*: Olyan objektum tömb, amely a csatlakozott eszközük és szenzorok adatainak tárolásáért felel.
* *number\_of\_HeatingCircles*: A létrehozott objektum tömb nagyságát, elemszámát fogja tartalmazni.
* *status*: A változó egy bool tömb, amely nagysága megegyezik a *HeatingCircles* változóval, és tartalmazni fogja, hogy melyik fűtéskörön szükséges fűtést bekapcsolni.
* *Heating\_mode*: A kiválasztott fűtés típusát fogja eltárolni, amely vagy Gázkazán általi fűtés lesz, vagy Hőszivattyú általi.
* *modbus*: Ez a változó a *modbus\_data* objektumhoz tartozik, amely a modbus kommunikációs szükséges adatokat fogja tárolni.

Flag-jeit illetően egy darab van, *heating\_mode\_changed*. Ez arra szolgál, ha a fűtés mód megváltozik, akkor a rendszernek ezt azonnal közölnie kell a *Controller for heating system,* hogy a megfelelő típusú fűtés móddal fűtsön, ha szükséges.

Funkciói:

* *set\_modbus\_communication*: Ezen függvénnyel lehet eltárolni a modbusz kommunikációhoz szükséges adatokat.
* *add\_HeatingCircles*: hozzál lehet adni fűtéskört a rendszerhez, amely előre meghatározott számú, mivel az eszköz konfiguráláskor be lehet állítani, hogy hány fűtéskörre rendelkezik a teljes rendszer.
* *add\_device\_to\_HeatingCircles*: A csatlakozott kliens adatait lehet ezek a függvényen keresztül hozzá adni az adatbázishoz.
* *remove\_device\_from\_HeatingCircles*: Ha egy kliens le csatlakozik a hálózatról, akkor ezen funkció segítségével fog törlődni véglegesen az adatbázisból.
* *add\_Measuringsensor*: A konfiguráció során meg kell határozni, hogy az eszköz melyik fűtéskörön fog elhelyezkedni. Ez a funkció az meghatározott értékhez tartozó fűtéskörön fogja eltárolni saját adatait és méréseit.
* *get\_HeatingCircles\_status*: A kívánt hőmérsékletet átadva, meghatározza minden fűtéskörön azt, hogy kell-e fűteni vagy sem. Minden fűtéskörre vonatkozó eredményt a status tömben fog menteni a függvény.

További funkcióival a változók, és további objektumok változóit lehet elérni.

**Fűtésköröket kezelő objektum**

A *HeatingCirclesHandler* objektum feladata, hogy dinamikusan hozzá lehessen adni az adatbázishoz a csatlakozott kliensek adatait, és el tárolja az *espTouch* adatait.

Belső változói:

* *mesuring*: *TemperatureMeasuring* objektum típusú, itt lesznek az eszköz adatai eltárolóva.
* *devices*: *DeviceComponents* osztály típusú, ahol a kliensek adatai lesznek eltárolva.

A változók csak elérési utat fognak biztosítani az adatokhoz, így funkcióival vagy visszakapjuk az adatokra mutató elérési utat és ez által adatokat módosítani, vagy az elérés úton keresztül új klienseket lehet hozzá adni.

A *mesuring* struktúrában az eszköz adatai lesznek eltárolva, és szenzor által mért hőmérséklet és páratartalom. Az eszköz saját adatai, hogy melyik fűtéskörön helyezkedik el, mi a neve az eszköznek, és a szenzor *offset*, amely számbeli érték, hogy mennyivel kevesebbet vagy többet mérnie az DHT szenzormodulnak.

A *devices* pointer egy elérési útvonalat biztosít, a csatlakozott klienseket tároló objektumhoz, amely *Components* osztály típusú. Ez a típus el fogja tárolni a kliensek által mért hőmérsékletet, a nevét, egyedi azonosítóját, MAC címét, IP címét. Az objektum létre hoz ezen adatokból egy panelt, amelyeken az adatok szerepelnek. A panel a GUI-ban fog megjelenni a *4.3.3. Az Options gomb következménye* című alfejezet *34. ábrája* szerint fog megjelenni. Minden panel természetesen egyszer fog megjelenni a grafikus felületen.

A *Components* típusú objektum belső funkcióival lehet az adatokat frissíteni, lekérdezni, és megjelenési pozíciót frissíteni. Utóbbi fogja biztosítani, hogy minden panel egymás után helyezkedjen majd el a GUI *Connected Device* oldalán.

### 5.1.2. Az *espCarryable* adatbázisa

Az *espTouch* működéséhez szükséges adatbázis összetett és rendelkezik minden olyan elemmel, amely az *espCarryable* adatbázis felépítésének is meg felel. Lényegi különbség az, hogy a kliens eszköznek csak saját adatait és az *espTouch* által közös adatait kell tárolnia.

Ezekből következve a következő adatbázist tervezem felépíteni hasonlóképpen, mint az *espTouch* esetében:

* *measuring*: *TemperatureMeasuring* típusú. Az eszköz adatait fogja eltárolni.
  + Változói: eszköz név, eszköz azonosító, eszköz fűtéskör azonosítója, szenzor által mért adatok (hő, páratartalom)
* *progs*: *programs* objektum típusú, amely a fűtésrendszernek fontos adatokat fog eltárolni.
  + változói: kívánt hőmérséklet, aktív fűtésprogram indexe, és a fűtéskör fűtés állapotát jelző bool változó.
* *Clock:* idő és időzítésért feleős objektum változója.
  + változói: idő, mint óra, perc.
* *wifi*: A Router, és espTouch webszerve kapcsolódásához szükséges adatok tárolása
  + változói: SSID, jelszó, szerver IP címe, kommunikációs port.

Az adatbázis objektumainak funkció az adott belső változó eléréséhez, vagy annak beállítására szolgál.

Az *espCarryable* szerepe a rendszerben az adatszolgáltatás a szervernek, felhasználó szempontjából a rendszer monitorozása. Ezen kívül minimális változásokat tud a rendszer működésében véghez vinni a felhasználó beavatkozás miatt. Minimális változás a kívánt hőmérséklet, és aktív fűtésprogram változtatása nyomógombok segítségéve. Ezen funkcióik segítik a felhasználói kényelem növelését lehet tovább növelni, valamint a rendszer komplexitása és hatékonyságát is lehet növelni.

Az eszköz változást is létre tud hozni a rendszerben, így az ilyen változókhoz tartozó változók tartoznak flag-k, amelyek biztosítani fogják, hogy akkor küldjék a főszerver a változást, ha a flag-k azt jelzik.

### 5.1.3. EEPROM szerepe az adatbázis felépítésében

Rengeteg szó esett már az EEPROM-ról, és hogy az adatbázis felépítésére szolgáló fontos adatokat tartalmaz. Az EEPROM a *flash* memóriához hasonlóan tápellátás nélkül is képes megőrizni a regiszterekbe írt biteket. Az ESP32 csak *flash* memóriával rendelkezik, amelyet az *flash*-eléskor négy partícióra szerveződik. Ezek a partíciók egyenként felelősek a Bluetooth és WIFI működtetésért, valamint feltöltött program tárolásáért. Az utolsó partíció viszont lehetőséget biztosít, hogy EEPROM memória típust emuláljak.

A programban szereplő változóknak típusai vannak, ezek a típusok az egyes elemek megkülönböztetésére szolgál. Minden típus változóinak értéke bit szinten van eltárolva, és miden változónak van egy memória címe, ami az adott típus változójának értékére fog mutatni, illetve a változó elsőbájtjára. Mivel minden változó előre meghatározott méretű, így elegendő a változó első bájtjának helyét ismerni a memóriában.

Automatikus indításhoz, és megfelelő rendszer működéshez a következő változók szükségesek:

* modbus konfigurációs változók:
  + Slave ID, regiszter címe és száma, ezek *unsigned int* típusúak.
* Fűtéskörök létrehozásáért felelős változók, amik szintén *unsigned int* típusúak.
  + fűtéskörök száma, és szenzor helye a fűtéskörökön. (*espTouch*)
  + egyedi azonosító, és eszköz helye a fűtéskörön. (*espCarryable*)
* WIFI konfigurációs adatok:
  + SSID, jelszó, szerver IP címe az espCarryable-nél, ezek karakterenként vannak eltárolva, amelynek típusa a *char.*
  + kommunikációs port szám, amely *unsigned int* típusú.
  + WIFI kommunikációt engedélyező változó, amely *bool* típusú.
* Fűtés programok, amelyekből összesen 5 darab lesz. Egy fűtésterv 24 elemből áll, amely valós számokból állnak, így az elemek egy-egy *double* változóban lesznek eltárolva. Ez csak az *espTouch*-nál lesz eltárolva.
* Az órát és percet *unsigned int*-ben fogom tárolni.
* A hőmérő által mért hőmérséklet korrigáló *offset -*ét double fogom tárolni.
* Az eszköz elnevezését pedig karakterenként (*char* típus) fogom eltárolni.

A gyors memória olvasáshoz érdemes a változókat szorosan egymás mellé elhelyezni úgy, hogy az elemek között ne legyen szünet, azaz nem használt memória. Továbbá érdemes típusonként a regiszterekbe írni az adatokat úgy, hogy a legnagyobb helyet igénylő típussal kezdődjön a memória terület írása.

1. Típusok méretei bájtban

|  |  |
| --- | --- |
| Típus | Memóriában foglalt terület |
| Unsigned int | 4 bájt |
| double | 8 bájt |
| char | 1 bájt |
| bool | 1 bájt |

A *4. táblázatban* szereplő adatok alapján a következő sorrendben kell eltárolni a memóriában a változókat.

***espTouch* esetében:**

* fűtés programok, és szenzor offset: 0-967-ig bájtig.
* port szám, óra, perc, aktív program index, szenzor elhelyezkedése, fűtéskör azonosító, modbus konfigrációhoz szükséges változók: 968-989-ig bájtig fog elhelyezkedni
* *char* típusú változók (SSID, jelszó, eszköz neve): 990- 1056-ig bájtig
  + SSID, jelszó*:* 21 bájton lesz ábrázolva
  + IP címnek 16 bájt szükséges
  + eszköz neve legfeljebb 8 karakterből állhat, és a lezáró nulla miatt szükséges még egy, így 9 bájton lesz eltárolva.
* *bool* típusú változó a WIFI engedélyezéséhez pedig az utolsó helyen: 1057-ig bájton lesz eltárolva.

Így összen 1057 bájra lesz szükségem az EEPROM emulációt ellátó partícióból, aminek mérete *flash*-eléskor beállíthó. Az Arduinp IDE-ben vannak előre definiált beállítások ezen partíciókhoz, hogy minden megfelelően működjön a program feltöltése után. Mindkét eszköz esetében a szabad partíció mérete 190 KB, ami azt jelenti, hogy az általam kívánt memória nagyság elenyészően kicsi, és elfér a memóriában.

Az *espCarryable* estében a sorrend nem fog változni az EEPROM-ban elfoglalt helyek tekintetében, viszont a fűtésprogramot-t ez az eszköz nem fogja eltárolni. Így 960 bájttal kevesebb helyet kell lefoglalni az eszköz használata során, amely azt jelenti, hogy 67-bájt elegendő lesz az adatok tárolására.

## 5.2. espTouch részletes implementációja

### 5.2.1. Inicializáló feladat (*Init task*) bemutatása

### 5.2.2. Eszköz konfigurálásának implementálása (*serial task*)

### 5.2.3. Adatbázis, és GUI összehangolása (*main task*)

### 5.2.4. Kliensek kezelése (*wifi task*)

### 5.2.5. Egyéb feladatok megvalósítása

## 5.3. espCarryable szoftveres implementációja

### 5.3.1. Fő feladat részletes ismertetése (*main task*)

### 5.3.2. Kommunikáció a szerverrel, azaz *espTouch*-csal

# 6. Összefoglaló

/\*

Ki egészíteném fűtéskör szelep szabályzással, hogy hogyan oszoljon el az előre menő víz az egyes helységeben. (fejlesztési javaslat az össze foglalóban?)

A külső klienssekkel való kommunikáció során, meg kell tudni állapítani, hogy az az elem a rendszer részét képező modul (*espCarryable*), vagy egy webböngésző, amelyet a felhasználó monitorozás céljából használ. Mivel az *espCarryable* is üzemel egy webszervert, amelyet ugyan úgy monitorozás céljából tervezek, így az *espTouch*-nak csak meg kell vizsgálni a csatlakozó kliens IP címét egy HTTP GET kéréssel. Erre kapott válasz során, és az *espTouch* websockets kommunikációs kezdeményezésre érkező válasz alapján eldönthető a kliensről, hogy a rendszer részét akarja képezni vagy sem. A websocket válasz az *espCarryable*-től olyan adatokat kell hordoznia, ami alapján a rendszerben elhelyezhetővé válik, például, hogy melyik fűtéskörhöz tartozik, mi az egyedi azonosítója, mi a MAC címe, mekkora hőmérsékletet mér, melyik szobában helyezkedik el. Az első kérdésre adott válasz a helyét fogja meghatározni. A többi kérdésre azért van szükség, mert az ezekre kapott válaszok a felhasználó számára adnak információt, hogy pontosan be tudja azonosítani a kliens eszközt, illetve ezek az adatok lesznek megjelenítve a GUI-n is. A felhasználó számára kialakítani kívánt felületről, ahol a csatlakozott *espCarryable*-k adatai fognak megjelenni a *34. ábrán* van példa.

\*/

# Irodalomjegyzék

[1] Piyu Dhaker: *Introduction to SPI Interface*Analog Dialogue 52-09, September 2018

[2] DHT11 hő és páratartalom mérő modul:https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf2024. augusztus 12.

[3] Mr. Bhrijesh N. Patel (, Mr. Mrugesh M. Prajapati): OLED: A Modern Display TechnologyInternational Journal of Scientific and Research Publications, Volume 4, June 2014

[4] Jonathan Valdez (, Jared Becker): Understanding the I2C BusApplication Report Texas Instruments, SLVA704 June 2015

[5] Dan Awtrey: Transmitting Data and Power over a One-Wire BusSensors: The journal of Applied Sensing Technology, Dallas Semiconductor, February 1997

[6] Thomas Kugelstadt: The RS-485 Design GuideTexas Instruments, Application Report – SLLA272D, február 2008

[7] John Griffith: RS-485 Basics: When Termination Is Necessary, and How to Do It ProperlyTexas Instruments, Technical Article – SSZTB23, július 2016

[8] Anthony Bishop: CRYDOM company: Solid-State-Relay Handbook with applications

[9] Szilárd test relé katalógusa:https://hu.mouser.com/datasheet/2/657/lr\_series\_ac\_pcb\_mount\_ssr\_datasheet-2933688.pdf2024. augusztus 12

[10] Suresh C. Satapathy (, Vikrant Bhateja):Smart Computing and InformaticsSmart Innovation, Systems and Technologiesvolume 77, Proceedings of the First International Conference on SCI 2016, Volume 12024. október 25

[11] Silicon Labs: Single-Chip to UART bridge (CP2102)https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Cp2102%20datasheet&gad\_source=1&gclid=Cj0KCQiAire5BhCNARIsAM53K1iE5ZLfoGGdDQQulM2ZRnaksywbuEVzZ-3DgcYuGquAWAt72OPwe1kaApUkEALw\_wcB2024. november 08

[12] George Thomas: Introduction to the:Modbus Protocolthe EXTENSION, A Technical Supplement to Control Network, Contemporary Control Systems, Inc. Volume 9 Issue , July – August 20082024. november 09

[13] Dejan Skvorc (, Matija Horvat, Sinisa Srbljic): Performance evaluation of Websocketprotocol for implementation of full-duplex web streamsConference Paper, ResearchGate, DOI:1.11.9/MIPRO.2014.6859715, May 20142024. november 10

# Ábrajegyzék

[A1] <https://github.com/witnessmenow/>

ESP32-Cheap-Yellow-Display/blob/main/OriginalDocumentation/4-Driver\_IC\_Data\_Sheet/ESP32-WROOM-32.PDF  
(utolsó látogatás időpontja: 2024. július 18.)

[A2] <https://www.analog.com/media/en/analog-dialogue/volume-45/number-2/articles/gesture-recognition-on-resistive-touch-screens.pdf>  
(utolsó látogatás időpontja: 2024. július 18.)

[A3] <https://www.analog.com/media/en/analog-dialogue/volume-35/number-1/articles/the-pda-challenge-met.pdf>  
(utolsó látogatás időpontja: 2024. július 18.)

[A4] Piyu Dhaker: *Introduction to SPI Interface*Analog Dialogue 52-09, September 2018

[A5] [https://www.tme.eu/Document/7a4fd48d400b8c4c8309ef1e2b13cdd4  
/](https://www.tme.eu/Document/7a4fd48d400b8c4c8309ef1e2b13cdd4/)MR003-005-1.pdf  
(utolsó látogatás időpontja: 2024. július 18.)

[A6] https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/low-pin-count-serial-communication-introduction-to-the-1-wire-bus/  
(utolsó látogatás időpontja: 2024. augusztus12.)

[A7] <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&do> i=404ce87063f98616c42e08b2c969f8d52cfa6a1e  
(utolsó látogatás időpontja: 2024. július 18.)

[A8] https://espressif-docs.readthedocs-hosted.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html  
(utolsó látogatás időpontja: 2024. július 18.)

[A9] Application Report The RS-485 Design Guide by Texas Instruments  
(utolsó látogatás időpontja: 2024. augusztus 20.)

[A10] Technical Article RS-485 Basics: When Termination Is Necessary, and How to Do It Properly by Texas Instruments  
(utolsó látogatás időpontja: 2024. augusztus 20.)

[A11] https://olegkutkov.me/2019/11/08/rs-485-practice-and-theory/  
(utolsó látogatás időpontja: 2024. augusztus 21.)

[A12] https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/basics-of-ssr-solid-state-relay-the-switching-device/  
(utolsó látogatás időpontja: 2024. július 25.)

[A13] https://www.sensata.com/products/relays/lr-series-ac-output-pcb-mount-ssr-lr600240d25r  
(utolsó látogatás időpontja: 2024. augusztus 5.)

[A14] <https://www.ti.com/lit/an/slva704/slva704.pdf?ts=172974830848>

4&ref\_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F  
(utolsó látogatás időpontja: 2024. október 24.)

[A15] Suresh C. Satapathy (, Vikrant Bhateja): Smart Computing and InformaticsSmart Innovation, Systems and Technologiesvolume 77, Proceedings of the First International Conference on SCI 2016, Volume 12024. október 25

[A16] George Thomas: Introduction to the:Modbus Protocolthe EXTENSION, A Technical Supplement to Control Network, Contemporary Control Systems, Inc. Volume 9 Issue , July – August 20082024. november 09

[A17] Dejan Skvorc (, Matija Horvat, Sinisa Srbljic): Performance evaluation of Websocketprotocol for implementation of full-duplex web streamsConference Paper, ResearchGate, DOI:1.11.9/MIPRO.2014.6859715, May 20142024. november 10

# Mellékletek

**1. melléklet**

**A képen szöveg, diagram, Tervrajz, Műszaki rajz látható

Automatikusan generált leírás**

**2. melléklet**

**A képen szöveg, diagram, képernyőkép, Tervrajz látható

Automatikusan generált leírás**

**3. melléklet**

